(module RELAY_RES22_023_0502 (layer F.Cu) (tedit 6491A13E)
  (fp_text reference REF** (at 7.62 -30.48) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value RELAY_RES22_023_0502 (at 8.89 1.27) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 1.27 -15.24) (end 1.27 -27.94) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 16.51 -15.24) (end 1.27 -15.24) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 16.51 -27.94) (end 16.51 -15.24) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 1.27 -27.94) (end 16.51 -27.94) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_circle (center 8.89 -10.16) (end 10.39 -10.16) (layer B.Cu) (width 0.12))
  (fp_line (start 0 -10.16) (end 17.78 -10.16) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 8.89 -10.16) (end 0 -10.16) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 8.89 0) (end 8.89 -10.16) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 17.78 0) (end 0 0) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 17.78 -29.21) (end 17.78 0) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 0 -29.21) (end 17.78 -29.21) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 0 0) (end 0 -29.21) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (pad 14 thru_hole circle (at 5.08 -2.54) (size 2 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 13 thru_hole circle (at 12.7 -2.54) (size 2 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole oval (at 13.97 -25.4) (size 3.2 1.5) (drill oval 3 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole oval (at 8.89 -25.4) (size 3.2 1.5) (drill oval 3 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole oval (at 3.81 -25.4) (size 3.2 1.5) (drill oval 3 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole oval (at 3.81 -22.86) (size 3.2 1.5) (drill oval 3 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole oval (at 8.89 -22.86) (size 3.2 1.5) (drill oval 3 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole oval (at 13.97 -22.86) (size 3.2 1.5) (drill oval 3 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole oval (at 13.97 -20.32) (size 3.2 1.5) (drill oval 3 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole oval (at 8.89 -20.32) (size 3.2 1.5) (drill oval 3 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole oval (at 3.81 -20.32) (size 3.2 1.5) (drill oval 3 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 12 thru_hole oval (at 3.81 -17.78) (size 3.2 1.5) (drill oval 3 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole oval (at 8.89 -17.78) (size 3.2 1.5) (drill oval 3 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole oval (at 13.97 -17.78) (size 3.2 1.5) (drill oval 3 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
)
