(module Arduino_pro_mini (layer F.Cu) (tedit 6475A130)
  (fp_text reference REF** (at 7.62 11.43) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value Arduino_pro_mini (at 7.62 17.78) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -1.27 -3.81) (end 16.51 -3.81) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 16.51 -3.81) (end 16.51 29.21) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 16.51 29.21) (end -1.27 29.21) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -1.27 29.21) (end -1.27 -3.81) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 13.97 26.67) (end 6.35 26.67) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 6.35 26.67) (end 6.35 29.21) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 13.97 26.67) (end 13.97 12.7) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 13.97 12.7) (end 11.43 12.7) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 11.43 12.7) (end 11.43 7.62) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 11.43 7.62) (end 13.97 7.62) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 13.97 7.62) (end 13.97 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 13.97 -1.27) (end 1.27 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 1.27 -1.27) (end 1.27 29.21) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0 2.54) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 0 5.08) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 0 7.62) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 0 10.16) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 0 12.7) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at 0 15.24) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at 0 17.78) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at 0 20.32) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at 0 22.86) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole circle (at 0 25.4) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 12 thru_hole circle (at 0 27.94) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 13 thru_hole circle (at 7.62 27.94) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 14 thru_hole circle (at 10.16 27.94) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 15 thru_hole circle (at 12.7 27.94) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 16 thru_hole circle (at 15.24 27.94) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 17 thru_hole circle (at 15.24 25.4) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 18 thru_hole circle (at 15.24 22.86) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 19 thru_hole circle (at 15.24 20.32) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 20 thru_hole circle (at 15.24 17.78) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 21 thru_hole circle (at 15.24 15.24) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 22 thru_hole circle (at 15.24 12.7) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 23 thru_hole circle (at 15.24 10.16) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 24 thru_hole circle (at 15.24 7.62) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 25 thru_hole circle (at 15.24 5.08) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 26 thru_hole circle (at 15.24 2.54) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 27 thru_hole circle (at 15.24 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 28 thru_hole circle (at 12.7 11.43) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 29 thru_hole circle (at 12.7 8.89) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 30 thru_hole circle (at 13.97 -2.54) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 31 thru_hole circle (at 11.43 -2.54) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 32 thru_hole circle (at 8.89 -2.54) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 33 thru_hole circle (at 6.35 -2.54) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 34 thru_hole circle (at 3.81 -2.54) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 35 thru_hole circle (at 1.27 -2.54) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
)
