	Взлом домофонов 
	




Темка интересная и знакомая для всех, т.к. думаю все сталкивались с домофонами [image: image1]И так начну:

1. Марка домофона - Raikmann. Можешь спать спокойно - такой домофон юный кул-хацкер будет ломать очень долго (до приезда ментов).
2. Марка домофона - Rainmann. (Rainmann 2000 etc. и другие). Таких домофонов в Москве очень и очень много. Во всех новостройках или в тех домах, где меняли домофон, стоят именно эти модели. В принципе они аналоги Raikmann'ов, только подешевле. Вот о них родимых и пойдет речь... Итак по порядку. 
Нажимаешь кнопочку "ключ" и вводишь 9 8 7 6 5 4 , должен послышаться двойной звуковой сигнал. Затем вводи 1 2 3 4 5 6 , появится буква "P". Ты вошел в систему управления домофоном. Теперь запоминай:

"1" Расширенные настройки домофона, советую самому там не копаться, а просто войти в эту менюшку, и идти попивать пЫво неподалеку. Озадаченные жильцы сделают все за вас.
"2" Обычные настройки домофона.
"3" Подача сигнала.
"4" Блокировка двери.
"5" ????
"6" ????
"7" ????
"8" Открыть дверь.
"9" ????

А что делать если ты пришел домой, а там горит "P". Ничего страшного - просто нажми "DEL" (в некоторых домофонах "C"), если после "P" горит какая либо цифра, нажми "DEL" + "Эта цифра". После этого домофон будет работать в обычном режиме.

================================================== ========

Заводские настройки домофона Cyfral CCD-2094M
Код доступа в режим изменения параметров и настроек:
Сначала набрать 0000 и нажать "в", появится надпись "cod". Затем вводим 123456 и жмем "в". Если код подошел- появится надпись "f0"- системное меню.

еще можно открыть Cifral так
ВЫЗОВ 41 ВЫЗОВ 1410
Или просто ввести 07054. Иногда помогает.\

отключить абонента домофона Cifral:
В сервисном меню нажмите 4, затем 0, затем номер квартиры, затем звонок.

подключить абонента, которого отключили от домофона Cifral:
В сервисном меню нажмите 4, затем 1, затем номер квартиры, затем звонок
================================================== =====

VIZIT
Для открытия двери можно попробовать набрать *#423 . (подходит не всегда)
Вход в сервисный режим достаточно простой:
#999-пикнет 2 раза- вводим мастер код, по умолчанию 1234, если подошел-пикнет 1 раз
если код неправильный, то пикнет двухтональным сигналом и загорится красный светодиод.
Расшифровка операций (так как их мало в сервисном режиме, то расшифровка кнопок приведена здесь:
2-установка индивидуальных кодов для квартир
3-программирование ключей для входа
4-стирание ключей из памяти
*-выход из режима
#-подтверждение установки (сохранение изменений).
1,5,6,7,8,9,0- не существует.
Попробуй себе ключик закодировать (приведен пример, если мастер код подошел):
#999 (2 пика) 1234 (1 пик) 3 (1 пик) {номер квартиры} приложи ключ (пикнул) # а потом * .

Если стандартные настройки не меняли то *#4230 и дверь откроется.
Еще иногда помогает 12#345

Домофоны VIZIT имеют также специальный режим, в котором можно поменять все- даже мастер код. Переход в этот режим осуществляется из обычного состояния так (взято из инструкции):
1) отключить питание домофона
2) разъединить два провода "программирование" в центральном блоке
3) включить питание.
Как видно из вышесказанного, блок с кнопками надо снимать.
================================================== =====


МетаКом: На клаве набирай 65535 В (или #) на дисплее пишет COD, далее 1234 - если принял то на дисплее обозначится [ ], что означает, что ты в сервисном режиме. Теперь жми 8 и все. Домофон замурлычет, на дисплее написано OPn можно открывать дверь.
Можно также попробовать с общим кодом:
Жми В (или #) на дисплее пишет COD; далее 1234567, если не сменили, (по умолчанию) то откроется.

================================================== =====


Eltis домофоны-
изначально стоит код по умолчанию "1234", но любая фирма при установке домофона, его, естественно, меняет на свой, и узнать его практически невозможно.
Чтобы войти в режим ввода пароля необходимо удерживать:
1) любую цифровую клавишу в течение 7 секунд (меню "code"- меню для работы над квартирами, программирование ключей. Но подобрать пароль на это меню- случай, который за 2 года мне удалось осуществить всего один раз.)
2) Кнопку в- удерживать столько же (меню "sys"- общие параметры, запрещение/разрешение кодов- на это меню довольно часто подходит 1234, у меня раз 50 подходил.)

может прокатить и:
B 100 B 7273
В 100 В 2323
Также можно попробовать варианты от Cifral.
Некоторые сведения о взломе домофонов 'ELTIS'

**********************

1. Вызов системного меню 'sys'.
*****
1) Нажать кнопку 'в' и держать 7 сек.
2) После надписи 'SYS' на дисплее ввести системный пароль (тупые ленивые системщики часто не утруждают себя сменой пароля, который стоит по умолчанию- 1234)
2.1) Если ввод правильный, домофон покажет прошивку вида ' 6_7х', где х- номер прошивки, после загрузится меню '_FUNC'.
*****
Из него нажимать:
'1'- появится 'PAS', после поле ввода для смены старого пароля входа в это меню (набрать 4 цифры и домофон вернется в '_FUNC'
'2'- меню '_ LОС' для включения/выключения общего пароля входа (кнопки 1/0 соответственно)
'3'- меню '_ dig' для смены общего пароля входа. Нажимайте 3, 4 или 5, появится '____C'.
В зависимости от нажатой кнопки, вы можете установить новый пароль, соответственно, 3, 4 или 5 значный. (наберите новый пароль)
'4'- меню '_beep'. Это опция включает/выключает сигнал открытия индивидуальным кодом квартиры в этой квартире (трубка звенит при открытии кодом по умолчанию, кнопки 1/0)
'5'- не существует
'6'- меню '_FLОС' для включения/выключения индивидуальных кодов входа для квартир (для проверки нажмите 'в' в обычном режиме, если загорелось 'F'- значит, включено)
'7'- не существует
'8'- меню '_OРЕN'- для смены длительности открытия двери ( сменится число сигналов, уменьшить/увеличить кнопками с 1 до 9)
'9'- не существует
'0'- выход
**********************
2. Серийный номер домофона.
Нажмите 'в' и держите 20 сек. Появятся 5 цифр, а затем сбросится.
**********************
3. Ввод инженерного кода (системное меню 'CODE' для работ над квартирами)
1) Наберите любую ЦИФРУ и держите до надписи 'CОDЕ', после появится поле для ввода пароля.

2) Введите системный пароль (по умолчанию 1234 как и в первом случае)

3) Если ввод правильный, то появится прошивка, затем меню '_FUNC'.

4) Из этого меню:
'1'- Установить новый пароль входа в это меню (аналогично первому случаю, см. выше)
'2'- Установить новый общий пароль для входа (4значный).
'3'- работа над паролями квартир:
'_FUNC'--> нажми '3'--> ' F'--> введи номер квартиры и нажми 'в'-->'____C'--> введи новый код (но не 0000, т.к. введя его, вы запретите использование кода для данной квартиры)--> пойдет дозвон до квартиры-->попросите нажать кнопку 'открыть дверь' ДВА раза--> код принят, '_FUNC'.
'4', '5'- меню '__ LF', но под разными цифрами скрываются разные опции.
'4'- отключение/включение отдельных трубок в квартирах. Наберите номер квартиры, затем нажмите 'в'. Появится '*** #', где ***- номер квартиры, а #- цифра 1 или 0 (вкл. или выкл.). Нажмите нужное вам значение.

'5'- кодирование ключей. Наберите номер квартиры и нажмите кнопку 'в' (см. выше). Появится '***LF', где ***- номер квартиры. Прислоните ключ к считывателю. Если вы раньше не кодировали ключ, появится надпись 'ADD', если кодировали- появится номер квартиры, на какую записан ключ. После кодировки вы можете открыть дверь этим ключом, после выхода из системы.

'6'- меню '__ dF'. Опция удаления ключей. Наберите квартиру и нажмите кнопку 'в'. Появится '_ dEL', нажмите 1- появится кол-во ключей, которые были удалены. (* dEL). Нажмите 0 для выхода в '_FUNC'.
'7', '8', '9'- не существует
'0'- выход
================================================== ========

Всем удачного взлома домофнов [image: image2]. Кому помог жмем Спасибку [image: image3]
1. Марка домофона - Raikmann. Можешь спать спокойно - такой домофон юный кул-хацкер будет ломать очень долго (до приезда мусоров...). 
2. Марка домофона - Rainmann. (Rainmann 2000 etc. и другие). Таких домофонов очень и очень много. Во всех новостройках или в тех домах, где меняли домофон, стоят именно эти модели. В принципе они аналоги Raikmann´ов, только подешевле. Вот о них родимых и пойдет речь... Итак по порядку. Нажимаешь кнопочку "ключ" и вводишь 9 8 7 6 5 4 , должен послышаться двойной звуковой сигнал. Затем вводи 1 2 3 4 5 6 , появится буква "P". Ты вошел в систему управления домофоном. Теперь запоминай: 
"1" Расширенные настройки домофона, советую самому там не копаться, а просто войти в эту менюшку, и идти попивать пЫво неподалеку. Озадаченные жильцы сделают все за вас.
"2" Обычные настройки домофона.
"3" Подача сигнала.
"4" Блокировка двери.
"5" ????
"6" ????
"7" ????
"8" Открыть дверь.
"9" ????
Это все конечно хорошо, а что делать если ты пришел домой, а там горит "P". Ничо страшного - просто нажми "DEL" (в некоторых домофонах "C"), если после "P" горит какая либо цифра, нажми "DEL" + "Эта цифра". После этого домофон будет работать в обычном режиме. 

FAQ по взлому домофонов: 

Q: Как сделать клон трубки? 
A: Открой корпус трубы, тама стоит нескока джамперов, которые устанавливают номер квартиру, в коророй установлена трубка (актуально для Rainkman). 

Q: Как войти в сервисное меню домофона Cifral? 
A: Нажать любую цифру и держать до появления надписи, затем ввести инженерный код. 

Q: Как войти в системное меню домофона Cifral? 
A: Нажать звонок и держать до появления надписи, затем ввести инженерный код. 

Q: Как войти в сервисное меню домофона Rainmann (Rainmann 2000 etc. и другие)? 
A: Нажимаешь кнопочку «ключ» и вводишь 9 8 7 6 5 4 , должен послышаться двойной звуковой сигнал. Затем вводи 1 2 3 4 5 6 , появится буква P. Ты вошел в систему управления домофоном. Теперь запоминай: 
1 — Расширенные настройки домофона, советую самому там не копаться, а просто войти в эту менюшку, и идти попивать пЫво неподалеку. Озадаченные жильцы сделают все за вас. 
2 — Обычные настройки домофона. 
3 — Подача сигнала. 
4 — Блокировка двери. 
5 — ???? 
6 — ???? (домофон виснет) 
7 — ???? 
8 — Открыть дверь. 
9 — ???? 
Это действует если только настройки не трогали, вместо 987654 может быть другой код. 
Пашет на домофонах где на экранчике точка стоит слева. 

Q: Как войти в сервисное меню домофона VIZIT? 
A: #999-пикнет 2 раза-(мастер код, по умолчанию 1234)-пикнет 1 раз 
если код не правильный то пиликнет двух тональным сигналом 
значения кнопок: 
1 — ??? 
2 — Установка индивидуальных кодов для квартир. 
3 — Программирование ключей для входа. 
4 — Стирание ключей из памяти. 
5 — ??? 
6 — ??? 
7 — ??? 
8 — ??? 
9 — ??? 
* — Выход из режима. 
# — Подтверждение установки. 

Q: Как войти в сервисное меню домофона Eltis? 
A: Также как в Cifral. 

Q: Как войти в сервисное меню домофона МЕТАКОМ? 
A: На клаве набирай 65535 В (или #) далее 1234 В (или #) если все нормально то на дисплее появится [ ]. 

Q: Как на время вывести из строя домофон с ключом-таблеткой? 
A: Берем пьезу из электрической зажигалки, и даем разряд в приемник ключа, помогает редко, лучше использовать шокер. 

Q: Как обнулить память домофона? 
A: Для этого надо найти откуда запитан домофон, обычно в щитке на первом этаже, там есть небольшой блок, он обычно очень хорошо спрятан, обнулить его просто дайте на 1, 6, 8 и 12м когу +1,5 вольта а -на 2 ногу и память домофона будет чиста как у младенца. 
Но специалист восстановит это за 5 минут. 
Также там есть COM-порт, но как его использовать неизвестно. 

Q: Как открыть дверь домофона Cifral? 
A: Если в подъезде есть квартиры с номерами 100, 200, 300, 400 и т.д., то можно попробовать ввести: 
звонок 100 звонок 7272 
звонок 200 звонок 7272 
звонок 300 звонок 7272 
звонок 400 звонок 7272 
звонок 500 звонок 7272 
звонок 600 звонок 7272 
звонок 700 звонок 7272 
звонок 800 звонок 7272 
звонок 900 звонок 7272 
звонок 100 звонок 7273 
звонок 200 звонок 7273 
звонок 300 звонок 7273 
звонок 400 звонок 7273 
звонок 500 звонок 7273 
звонок 600 звонок 7273 
звонок 700 звонок 7273 
звонок 800 звонок 7273 
звонок 900 звонок 7273 

Q: Как еще можно открыть Cifral? 
A: ВЫЗОВ 41 ВЫЗОВ 1410 
Или просто ввести 07054. Иногда помогает. 

Q: Как можно открыть домофон Eltis? 
A: B 100 B 7273 
В 100 В 2323 
Также можно попробовать варианты от Cifral. 

Q: Как открыть дверь домофона VIZIT? 
A: Если стандартные настройки не меняли то *#4230 и дверь откроется. 
Еще иногда помогает 12#345. 

Q: Как войти в системный режим домофона VIZIT? 
A: Для входа в системный режим нужно соеденить выводы кабеля «ПРОГРАММИРОВАНИЕ» чаще всего для этого нужно снимать весь блок с двери, потому как данные ваводы не выводят в щиток. 

Q: Чем отличаются сервисный и системный режим? 
A: Сервисный и системный режимы разные. Если снять блок с двери и включить системный режим то можно поменять все. Даже мастер код для входа в системный режим. 

Q: Как записать в память домофона VIZIT свой ключ? 
A: В режиме програмирования нажмите 3, затем номер хаты, приложите ключ, нажмите # а потом * 

Q: Какие коды по умолчанию ставят в домофоны? 
A: 1234, 6767, 3535, 9999, 12345, 0000, 11639 (VIZIT). 

Q: Как открыть МЕТАКОМ? 
A: В сервисном меню нажать 8. Также помогает В (или #) 1234567. 

Q: Сколько мастер ключей может быть у домофона МЕТАКОМ? 
A: Только 1. 

Q: Можно ли ключи от домофона магнитом убить, или хоть покалечить? 
A: Нет, нельзя. 

Q: Как сменить системный код в домофоне Cifral? 
A: В режиме програмирования 1 (p----) и вводи новый пасс. 

Q: Существуют спец-коды домофонов для открытия дверей спец-службами? 
A: Нет, таких кодов нет. 

Q: Как записать в память домофона Cifral свой ключ? 
A: В сервисном режиме нажать 5,затем ввести номер квартиры, домофон напишет TOUCH прикладываем ключ — он в памяти. 

Q: Как стереть ключ-таблетку из памяти домофона Cifral? 
A: В сервисном режиме нажать 5, затем ввести номер квартиры, на которую подключен ключ, затем нажать 9. 

Q: Как записать в память домофона Cifral оптический (плоский с дырками) ключ? 
A: В системном режиме нажать 5, затем ввести номер ячейки ключа (1, 2, 3), вставить ключ, нажать на звонок. 

Q: Как сменить общий код домофона Cifral? 
A: В сервисном меню нажмите 2, затем введите новый код, если код короче 4 цифр, то после ввода нажмите звонок. 

Q: Как сменить индивидуальный код домофона Cifral? 
A: В сервисном меню нажмите 3, затем номер квартиры, звонок, введите новый код, звонок, затем пойдет вызов, абонент должен будет дважды нажать на кнопку звонка. 

Q: Как отключить абонента домофона Cifral? 
A: В сервисном меню нажмите 4, затем 0, затем номер квартиры, затем звонок. 

Q: Как подключить абонента, которого отключили от домофона Cifral? 
A: В сервисном меню нажмите 4, затем 1, затем номер квартиры, затем звонок. 

Q: Какие настройки по умолчанию домофона Cyfral CCD-2094M? 
A: Код доступа в режим изменения параметров и настроек 123456. 
Общий код 1234. 
Номер таблицы индивидуальных кодов 000. 
Номер первого абонента 1. 
Кол-во абонентов, подлежащих обслуживанию 100. 
Длительность сигнала Z 1. 
Режим пользования общим кодом ВКЛ. 
Режим пользования индивидуальным кодами ВКЛ. 
Абоненты ВКЛ/ВЫКЛ. 
в список обслуживания Звуковой сигнал №3. 
Оповещение абонента об открывании двери индивидуальным ключом ВКЛ. 

Q: На домофоне VIZIT клавишь * и # нет, что делать? 
A: Есть C и K. С — * K — #. 

Q: Существует ли системное меню у старых домофонов (с ключом-«палкой»)? 
A: Нет. 

Q: Как еще можно открыть двери домофонов? 
A: Попробуйте закоротить лампочку на подъездном освещении, иногда помогает. 


