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Схема рации

27МГц
И так, если вы величайший поклонник радиотехники, то вас это непременно заинтересует, а если не поклонник, то тогда заинтересует ещё больше. Я расскажу как в домашних условиях можно собрать простейшую рацию, способную работать на расстоянии до 1,5 км.

На первый взгляд кажется проще купить пару раций по 100 баксов и не париться с микросхемами, но с другой стороны сколько вы кайфа получите от того что собрали рацию сами и примерно в 10 раз дешевле. Таким образом я не призываю к серийному производству, а просто хочу показать, что многие вещи не стоит покупать за бешенные бабки, а сделать их самому.

Начинаем сборку деталей. Для каждой рации нам потребуется:
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Конденсаторы 
шт 
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4

Антенна

1
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1
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Для приема и передачи используется одна общая антенна А1. Выключатель SA2 подсоединяет радиостанцию к источнику питания - во время передачи к передатчику, а при приеме к приемнику.

Прежде чем начать сборку, надо собрать все детали. Катушки индуктивности, дроссели, монтажную плату и корпус вам предстоит сделать самостоятельно. Ну, корпус это собственно не проблема, можно достать от детских раций, которые на рынке продают по 100р.
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Катушки наматываются на каркасах из полистирола, оргстекла или картона с наружным диаметром 8мм и высотой 20мм(см рис 3). Все катушки имеют однослойную намотку виток к витку медной проволокой диаметром 0,5мм. Катушки L1 и L5 содержат по 10 витков. Катушки L2 и L3 наматываются на одном каркасе, без сердечника. L2 располагается в середине каркаса между половинками катушки L3. Она состоит из 4 витков, а катушка L3 имеет 8 витков с отводом провода от середины.

Дроссели L4 и L6 намотаны на корпусах резисторов типа МЛТ-0,5 сопротивлением не менее 1МОм. Обмотки состоят из 200 витков провода ПЭЛ или ПЭВ диаметром 0,1 мм и имеют индуктивность около 40 микрогенри.
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Вместо микрофона можно использовать высокоомный наушник. Для сборки понадобится две платы из текстолита. На одной будет располагаться задающий генератор, на другой - приёмник и усилитель низкой частоты передатчика. Монтажными стойками и выводными штырьками служат отрезки медной луженой проволоки длинной до 10мм, вбитые в отверстия диаметром 1мм.

Примерное расположение деталей на монтажной плате показано на рис5. Они размещены с одной стороны, а с другой соединены между собой изолированным проводом диаметром 0,2-0,3мм. Батареи питания подключены к схеме гибким многожильным проводом в хлорвиниловой изоляции. Если у вас есть фольгированный гетинакс, можно сделать монтаж печатным. Проследите, чтобы соединительные провода были по возможности короче, а витки катушек и дросселей располагались взаимно перпендикулярно. Задающий генератор отделите от других частей радиостанции экраном из жести, соединив экран с плюсовым проводом питания.

Выводы высокочастотных транзисторов укоротите до 1 см. Будьте осторожны при пайке. Во избежание перегрева транзистор лучше держать плоскогубцами или пинцетом, которые будут отводить тепло.

Корпус радиостанции - коробка из пластмассы или тонкой жести. Можно использовать и испорченный телефон-трубку, но тогда для питания подберите компактные дисковые аккумуляторы.

На переднюю панель радиостанции выведена ручка конденсатора С15 для настройки приемника. На торцевой стенке корпуса располагаются переключатель SA2(прием - передача) и выключатель питания SA1. Антенна - телескопическая от радиоприемника или латунная трубка диаметром 3-5мм и длинной 900-1000мм.

Случается схема собрана правильно и детали исправны, а радиостанция работает плохо: радиус действия мал, звук искаженный, хриплый. Не огорчайтесь, а примитесь за наладку. Ее начинают с приемника. Включите рацию на "прием" и подсоедините питание. При нормальной работе сверхрегенератора в телефоне будет слышен шум, похожий на шум кипящего чайника. На время настройки вместо резистора R10 включите переменный резистор сопротивлением 33-47 кОм и с его помощью добейтесь максимального шума.

Изменяя индуктивность катушки L5 подстроечным сердечником, настройте приемник на одну из станций в выбранном диапазоне. Добившись хорошего приема сигналов, переменный резистор замените на постоянный с таким же сопротивлением.

Настроить контур приемника на нужную частоту можно с помощью УКВ сигнал-генератора, который позволит заодно измерить и чувствительность приемника. Налаживание усилителя низкой частоты сводится к точному подбору резисторов R15 и R17. Окончательно приемник настраивается в полевых условиях по сигналам передатчика.

Закончив регулировку приемника, включаем радиостанцию на "передачу". Проверку работы передатчика начните с микрофонного усилителя. Вместо резистора R4 включите наушник или капсюль ДЭМШ. Произнесите несколько слов перед микрофоном. Если голос искажён, подберите сопротивление резисторов R1 и R3.

Для проверки генератора в разрыв цепи питания коллекторов транзисторов VT3-VT4 включите миллиамперметр со шкалой 0-100мА. Величина колебательных токов транзисторов должна быть равна 60-70мА. Устанавливается она подбором резистора R9.
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Для настройки генератора и антенны передатчика сделайте волномер. Схема его показана на рис.4. На каркас диаметром 22мм намотайте катушку L из 10 витков провода ПЭЛ или ПЭВ диаметром 1,2мм. Отвод сделайте от третьего витка, считая от нижнего (по схеме) конца. Конденсатор С1 - подстроечный, с воздушным диэлектриком. Микроамперметр рассчитан на ток 100мкА. Шкалу волномера (22-32МГц) нужно предварительно проградуировать по УКВ сигнал-генератору. Установите ручку конденсатора С1 против деления, соответствующего рабочей частоте передатчика, а катушку L волномера расположите в непосредственной близости от катушки L3. Изменяя емкость конденсатора С9 добейтесь наибольшего отклонения стрелки на индикаторе волномера.

Приблизив волномер к антенне, вращением сердечника катушки L1 настройте антенну в резонанс с частотой настройки контура L3C8C9, добиваясь максимального отклонения стрелки на индикаторе волномера.

Установить частоту работы передатчика в разрешенном диапазоне 27МГц можно по гетеродинному волномеру типа Ч4-1 в радиоклубе или на станции юных техников.
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Источник материала.


