	Лампы серии ДРП, ДРТ
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	Дуговые ртутные трубчатые лампы непрерывного действия высокого давления с естественным охлаждением- источники ультрафиолетового излучения. Основные области применения: медицина, технология. Уменьшенная доля излучения в области спектра короче 280 нм.  даёт возможность применять лампы серии ДРП, ДРТ  для лечения кожных заболеваний и в профилактических целях при низком естественном уровне УФ-излучения.

	Параметры ламп

ДРТ2-100

ДРП-250

ДРП-400

Мощность номинальная (Вт.)

100

250

400

Напряжение на лампе (В.)

100

110

155

Сила излучения в диапазонеСпектра 280-400 нм. не менее (Вт\ср)

0,55

1,8

3,8

Коротковолновая граница излучения (нм)

280

280

280

Масса (г.) не более

14

25

40

Диаметр лампы (мм)

12

17

20

L1 (мм.)

38

50

80

L2 (мм.)

103

117

147

L3 (мм.

127

141

171




