UNIPROF - это ISP (in system programming) программатор  для AVR микроконтроллеров (смотрите список слева). Имеет  встроенные модули отладочного обмена, позволяющие при помощи того же самого шлейфа, при помощи которого программировали, производить realtime отладку программы (подробнее об отладке).  (далее - просто программатор) . 

Программатор позволяет: 

· Читать/писать/сравнивать FLASH память программ и EEPROM; 

· Чтение/запись/сравнение FLASH возможно в указанных границах;  

· Читать/писать fuse и lock биты; 

· Читать настроечные байты OSCCAL и при необходимости помещать их в EEPROM или FLASH; 

· Вручную корректировать содержимое окна EEPROM и перемещать блоки FLASH; 

· Работает с файлами в форматах HEX, BIN и generic; 

· Возможна подача любой команды протокола обмена "вручную"; 

· Режим "тормоз" для низких тактовых; 

Программатор работает  под Win98, под Win2000/XP - при запуске с уровня амина. Подключается к программируемому (отлаживаемому) устройству при помощи двух видов шлейфов - для LPT порта или для COM порта. Каким пользоваться - выбирать вам. Шлейф для COM порта надежнее (сжечь COM порт очень трудно :-), шлейф для LPT - предельно прост и к тому же работает немного быстрее. Лично я предпочитаю работать с LPT, хотя однажды порт пожег, подключившись к работающему устройству с достаточно мощной силовой частью... 



Схему шлейфа для COM порта я скопировал у  Громова (Algorithm Builder), схему см. ниже.  Шлейф на LPT тоже сначала сделал совместимым с Algorithm Builder, но в данный момент можно назначать любые линии порта самому. Связано это было с вышеупомянутым сожжением нескольких линий порта, что конечно прискорбно... зато теперь вы сможете настроить программу UNIPROF под любой шлейф на LPT. Нет худа без добра :-)
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Схема шлейфа на COM порт 
 Шлейф для LPT порта предельно прост. Никаких деталей для него не требуется. Нужно просто 5 проводков, соединяющих разъем порта принтера и ваше устройство. Я для удобства работы на всех устройствах устанавливаю 6 штырьков, шлейф заканчивается такой же 6-ти контактной "мамой". Шестой контакт - питание. Поскольку в 95% случаев отлаживаемое устройство можно питать от компьютера, то со стороны компьютера шлейф имеет еще один отдельный штырек, ну а 5В есть на крайних контактах 15-ти пинового разъема джойстика (звуковая плата). Если же устройство питается от своего источника - просто не втыкаю его
Как выглядит мой вариант - можно посмотреть на этом сайте в альбоме "hardware"

 На рисунке справа - окно настройки пинов LPT, выбранные пины соответствуют шлейфу Algorithm Builder. 

Общий провод подключается к любому контакту LPT порта 18..25 




Что же необходимо для того, чтобы все заработало?

Компьютер должен иметь LPT или COM порт. LPT - должен быть настроен как SPP (это делается в BIOS-е), адрес порта 0x378 (LPT1). Очень желательно, чтобы в системе не было установленных драйверов принтера на LPT1

COM порт - к нему особых требований нет... Да, использовать переходник USB-COM не удастся - то есть оно теоретически работает... Но страшно медленно. 
Да, програмируемый микроконтроллер должен быть в рабочем состоянии. Это значит, что на него должно быть подано питание и подключен кварц (если не работаем от встроенного генератора). См. схему справа. Емкость конденсаторов - от 27 до 47 пФ.
[image: image3.png]ATIOSHMRSIS 2760V

] pasimisoy
PBSINOS)
ey

0

|





