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(все померил мультиметром)
Uстаб=5,16В

Uбэ1=0,6В
Uбэ2=0,6В

Uк1=2,4В
Uк2=2,4В




Электретный мікрофон





Линейный вход компа








