CT-953D
Многофункциональная паяльная станция
(Микропроцессорное управление, цветной экран)
Руководство по эксплуатации

Перед использование паяльной станции, пожалуйста прочитайте внимательно это руководство. Это позволит проще познакомится с устройством и освоить его быстрее.

Внимание:
1. При установке паяльной станции CT-953D обеспечьте ей надежное заземление.

2. После включения всех частей станции они становятся очень горячими, пожалуйста, будьте внимательны. Вы не должны использовать ее в присутствии горючих веществ.

3. Если вы не будете долго использовать паяльную станцию, пожалуйста, отключите ее от сети.

I. Описание передней панели
1.  Общее описание передней панели
На передней панели станции расположены основные органы управления и индикации, разъем подключения паяльников.
2.   Описание экрана
При включенной станции, символы на экране имеют следующее значение (Рис.1)
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Рис 1

Экран:
1) Логотип "G" экрана 
2) Логотип паяльника
3) Установленная температура паяльника
4) Текущая температура паяльника
5) Шкальный индикатор температуры паяльника
6) Логотип пайки горячим воздухом
7) Степень подачи горячего воздуха
8) Текущая температура подаваемого воздуха
9) Шкальный индикатор температуры подаваемого воздуха
10) Логотип компрессора
Примечание: (1) шкальный индикатор имеет следующую градацию по температуре (рис 2)
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(Рис-2)
 (2) Степень подачи горячего воздуха индицируется символами "F40-F99". Когда добавляется еще деление на шкальном индикаторе, то увеличивается и степень подачи воздуха.

ll. Основные состояния и индикация CT-953D

1.  Подключение к питанию и самопроверка
Запитайте станцию, подключив ее к сети. Сначала она выполнит самопроверку, все цифры на экране изменятся от 0 до 9, после чего в левом верхнем углу экрана появится логотип "G", это означает, что самопроверка прошла успешно. В этот момент каждая часть станции находится в нерабочем состоянии.

2. Режим ожидания

После самопроверки, нажатие кнопки ON/OFF, рисунок 3, паяльная станция включится. Паяльник  и паяльник горячим воздухом будут находиться в режиме ожидания, и на экране будет соответствующая этому режиму индикация в виде "- - - - - -" вместо цифр.

[image: image3.png]



(Рис.3)

3. Рабочий режим
Когда каждая часть прибора находится в нормальном рабочем режиме,  на экране присутствует индикация аналогичная показанной на рисунке 4. В этом момент поддерживается постоянная температура пайки.
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(Рис.4)

4.  Режим паузы в работе
Когда ни какая из частей станции не используется, она перейдет из рабочего режима в режим паузы, что позволит продлить срок ее службы и сохранить электроэнергию, в тоже время можно быстро вернуть ее в рабочее состояние. В этом режиме, соответствующие логотипы, паяльника и паяльника для пайки горячим воздухом постоянно мигают, индицируя, что станция находится в режиме паузы в работе. (Температура в режиме паузы устанавливается для: Паяльника: 200°C, Паяльник для пайки горячим воздухом: 200°C.)
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(Рис.5)
5.  Режим установки
В режиме производится установка температуры и степени подачи горячего воздуха. Когда на экране мигают надпись "SET" и соответствующее ей число, или надпись "AIR" и соответствующее ей число, или надпись "TEMP" и соответствующее ей число, нажмите кнопку установки и соответствующее число изменится. 

6. Выключение паяльной станции 

 Выключение паяльной станции в целом
Просто нажмите кнопку NO/OFF и вся станция отключится. В этом момент, если работала подача горячего воздуха, то перед отключением будет выполнена процедура охлаждения холодным воздухом. 

Выключение подачи горячего воздуха с самопроверкой.
Когда пайка горячим воздухом отключена паяльная станция отключает нагрев и подает холодный воздух (уровень  подачи установлен к максимальному значению, индикация F99), и температура будет падать, надписи на табло "AIR, F99" и "TEMP" и соответствующее, когда температура опуститься до 100 °C , этот режим отключится автоматически, а индикация сменится на "—  —".
III. Назначение кнопок
( Включение станции целиком (включатся одновременно все части станции). Нажмите эту кнопку расположенную под индикацией режима ожидания “— —", станция включится и все части перейдут в рабочее состояние.
Выключение станции целиком Просто нажмите эту кнопку, станция перейдет в режим безопасного отключения, цифры на экране будут меняться от 0 до 9. После этого на экране останется только логотип "G", паяльная станция отключится.
Кнопки части  (Паяльник / Пайка горячим воздухом)
( Включение   После нажатия, включится паяльник.

Перевод паяльника в режим паузы   Нажатие этой кнопки в рабочем режиме переводит в режим паузы.  

Вывод паяльника из режима паузы  Нажатие этой кнопки в режиме паузы переводит в рабочий режим.  

Регулировка температуры и уровня подачи воздуха Нажатие этой кнопки в режиме установки температуры или в режиме установки подачи воздуха приводит к увеличению их значения. 

Выключение паяльника Удержание этой кнопки в нажатом состоянии при нахождении паяльника в рабочем состоянии выключает ее.

( Включение   После нажатия, часть подачи горячего воздуха будет включена.
Перевод блока подачи горячего воздуха в режим паузы   Нажатие этой кнопки в рабочем режиме переводит в режим паузы.  

Вывод блока подачи горячего воздуха из режима паузы  Нажатие этой кнопки в режиме паузы переводит в рабочий режим.  

Регулировка температуры и уровня подачи воздуха Нажатие этой кнопки в режиме установки температуры или в режиме установки подачи воздуха приводит к уменьшению их значения. 

Выключение блока подачи горячего воздуха Удержание этой кнопки в нажатом состоянии при нахождении части подачи горячего воздуха в рабочем состоянии выключает ее.

Перевод блока подачи горячего воздуха в режим автоматического охлаждения Удержание этой кнопки в нажатом состоянии при нахождении части подачи горячего воздуха в рабочем состоянии переводит ее в режим автоматического охлаждения перед выключением.

( Установка температуры и подачи воздуха  Нажатие этой кнопки в рабочем режиме переводит в режим установки температуры паяльника.  Повторное нажатие переводит в режим  установки подачи горячего воздуха. Следующее нажатие переводит в режим установки температуры горячего воздуха и следующее возвращает в рабочий режим.
(( Кнопка регулировки подачи горячего воздуха
Регулировка подачи воздуха  В рабочем режиме нажатие кнопки ( или ( будет приводить к изменению в уровне подачи воздуха. 

Перевод в режим паузы  В рабочем режиме одновременное нажатие кнопок ( и (, переводит в режим паузы. 

Вывод из рабочего режима  В режиме паузы нажатие кнопки ( или ( будет переводить в рабочий режим.
IV. Использование
1. Включение / выключение паяльной станции
(1) Включение станции

a. Подключите паяльную станцию к сети и она перейдет в режим самопроверки, цифры на экране начнут меняться от 0 до 9, после этого в левом верхнем углу появится логотип "G". 

b. Режим ожидания Нажмите кнопку ON / OFF, станция включится, каждая часть станции перейдет в режим ожидания. 

c. Перевод всей станции в рабочий режим В режиме ожидания нажмите кнопку ON / OFF, вся станция перейдет в рабочий режим и можно использовать любую из ее частей.

 Выключение станции в целом
В рабочем режиме, просто нажмите на кнопку ON / OFF, станция запустит процесс выключения, выключатся демонтажный пистолет и паяльник, и начнется процесс охлаждения холодным воздухом паяльника для пайки горячим воздухом, когда его температура достигнет 100°C, станция автоматически выключится. 

 Использование паяльника
Когда паяльник находится в режиме ожидания, вы можете нажать кнопку ( части В, чтобы включить его. Когда температура паяльника достигнет установленной температуры (значение "TEMP" будет соответствовать значению "SET"), его можно будет использовать. Если необходимость в паяльнике отпала, переведите его в режим паузы, нажав кнопку (. Если вы захотите снова использовать его, чтобы выйти из режима паузы нажмите кнопку (. Когда необходимо изменить температуру паяльника нажмите кнопку (. Начнет мигать надпись "SET" части В и соответствующее ей значение. С помощью кнопок ( и ( установите необходимое значение температуры. После завершения установки нажмите кнопку (, чтобы выйти из режима установки. Чтобы выключить паяльник необходимо нажать и удерживать некоторое время кнопку (. 

Внимание: 1) Проверка нагревательного элемента и соединительного кабеля

Отключите разъем паяльника от станции и измерьте сопротивление между контактами и сверьте их со значениями приведенными в таблице.

	a.
	Между конт.1 и 2 (нагревательный элемент)
	12-15 Ом 

	b.

	Между конт. 4 и 5 (датчик)

	< 4 Ом

	c.
	Между конт. 3 и жалом
	менее 2 Ом


Примечание: Значения, приведенные в таблице, измерены при комнатной температуре.
Если измеренные значения не соответствуют значениям по пунктам "a" и "b", необходимо заменить нагревательный элемент. Если измеренное значение  сопротивления выше указанного в пункте "c", то удалите окисел с помощью наждачной бумаги или металлической щетки с мест указанных на рисунке.
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Рис.6

2) Разборка паяльника 
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 Рис.7
Пожалуйста, при разборке паяльника руководствуйтесь приведенным выше рисунком и следующей последовательностью:

1. Отверните гайку (1), вращая ее против  часовой стрелки. Снимите кожух жала (2) и жала (3).

2. Отверните патрубок (4), вращая его против часовой стрелки, и снимите его.

3. Вытолкните кабель (11) вместе с нагревательным элементом (6) из ручки паяльника (12)  (Выталкивать в направлении жала паяльника.)

4. Вытолкните заземляющую пружину (5) из D-муфты.

Измерьте сопротивление нагревательного элемента, когда он остынет до комнатной температуры:

1. Сопротивление нагревательного элемента 12 - 15 Ом

2. Сопротивление датчика примерно 2 Ом (При комнатной температуре)

Если значения сопротивлений отличаются от указанных, пожалуйста, замените нагревательный элемент.

Внимание: При подключении датчика необходимо строго соблюдать полярность! Красный провод должен быть подключен к “+“, а синий к “-“. Не перепутайте!

 Пайка горячим воздухом
Включение осуществляется из режима ожидания с помощью нажатия на кнопку ( части В паяльной станции. Перед использованием вы должны установить необходимую температуру и подачу воздуха. Для этого: нажмите кнопку (, когда  замигает надпись FXX, установите уровень подачи воздуха с помощью кнопок ( и (, в соответствии с изменением значения FXX будет меняться и уровень подачи воздуха. Если вам необходимо изменить температуру, снова нажмите кнопку ( и когда замигает надпись "TEMP B" и ее соответствующее значение с помощью кнопок  ( и ( установите необходимую температуру. Подачу воздуха можно регулировать и во время пайки горячим воздухом с помощью кнопок ( и (, расположенных на ручке паяльника. 

Перевод в режим паузы из рабочего режима: a. нажав кнопку (; b. одновременно нажав кнопки ( и ( на ручке паяльника. Выход из режима паузы: a. нажав кнопку (; b. нажав кнопку( или на ручке паяльника.
Выключение паяльника из рабочего режима: нажав и удерживая кнопку (, символ пайки горячим воздухом на экране В и станция перейдет в режим охлаждения. 
Внимание! 
· Устанавливайте сопло осторожно, заворачивая его вниз; не зажимайте сопло с помощью плоскогубцев.

· Пожалуйста, не снимайте сопло пока оно и нагревательный элемент не остынут.

· Защита нагревательного элемента.

Для обеспечения безопасности, паяльник, на который была установлена нагревательного элемента, будет автоматически отключать питание при достижении определенной температуры. После того как температура опуститься до безопасного уровня, питание будет снова подано.

· Внимание - высокая температура

Не используйте паяльную станцию в непосредственной близости от горючих газов, бумаги или других горючих материалов. И сопло, и нагревательный элемент сильно нагреваются и могут вызвать возгорание. Никогда не касайтесь нагревательного элемента и не направляйте воздушную струю на кожу. Вначале паяльник может слегка дымить, но это будет продолжаться недолго.

· После использования убедитесь, что паяльник остыл.

После выключения питания устройства, в течение короткого промежутка времени станция автоматически будет подавать холодный воздух на нагревательный элемент. Не выключайте устройство из сети во время этой процедуры.

· Никогда не бросайте или сильно не ударяйте прибор

Трубка содержит кварцевое стекло, и оно может разбиться.

Замена нагревательного элемента

a. Номер заказа запасного нагревательного элемента

	№
	Название/Характеристики

	1085001
	Нагревательный элемент (220-240 В) 350 Вт


b. Замена нагревательного элемента
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Рис. 8

· Отверните винты, стяните шланг.

Отверните 3 винта, которые скрепляют ручку и стяните шланг.

· Вскройте рукоятку.

Отсоедините провод заземления и снимите трубку. В трубке находится кварцевое стекло и изоляция нагревательного элемента, не сломайте, и не потеряйте их.

· Снятие нагревательного элемента.

Отпаяйте соединительные провода нагревательного элемента  и снимите нагревательный элемент.

Схема подключения нагревательного элемента к коммутационной плате показа на сноске.

Измерьте сопротивление между проводами как показано на рисунке:

a. Между черными проводами, примерно 88 Ом

b. Между красным и синим проводом <4 Ом (при комнатной температуре)

c. Средний провод является заземлением.

Внимание:
Не перепутайте, красный провод припаивается к «+», а синий к «-».

· Новый нагревательный элемент.

Обращайтесь с ним осторожно. Никогда не трите провода нагревательного элемента. Когда нагревательный элемент поврежден, припаяйте новый нагревательный элемент. Подключите снова провод заземления. Соберите паяльник в последовательности обратной последовательности разборки. Вставьте защиту в отверстие в трубке.

