Как лучше мыть грампластинки
       1. Берем таз или большую миску или кастрюлю диаметром большим, чем пластинка. На дно кладем кусок поролона или картона (потом выкинуть). Наливаем литра 3 отстоявшейся день-два воды комнатной температуры и вливаем жидкое синтетическое моющее средство, заранее растворенное в стакане той же воды. Я пользуюсь АОС из расчета столовая ложка концентрированного средства на 3 литра. Стиральные порошки и абразивы типа Cif не используйте никогда! 
2. Пластинку в "хорошем состоянии" берем за края двумя руками и сразу опускаем в емкость, переворачивая несколько раз, а также движениями вверх-вниз добиваемся полного смачивания поверхности моющим раствором. Пластинку в состоянии "с помойки" сначала ополаскиваем из душа сильной струей проточной воды с температурой 10-25 градусов, при необходимости песок и крупные частицы грязи под струей воды пытаемся смахнуть широкой мягкой (новой) кисточкой. Если не получается, то лучше не пробовать, а положить пластинку в раствор на некоторое (10-20 минут) время и потом повторить процедуру "грубой очистки" под проточной водой. 
3. По истечении 10-20 минут "отмокания" пластинки в моющем растворе берем ее в одну руку за центр-край и широкой кистью с тонкими волосками, смоченной в моющем растворе,  начинаем сам процесс чистки. Осторожно вдоль дорожек в обе стороны проходим всю поверхность пластинки 2-3 раза. Кисть должна скользить по пластинке. Если чувствуем, что кисть не скользит, а "цепляется" за поверхность, то промываем кисть в растворе и снова проходим по тому же участку. Этим мы вымываем из глубины канавок не только пыль, но и остатки материала пластинки, забившие канавку при проигрывании "на грязную". Так вычищаем обе стороны пластинки. 
4. Окунаем несколько раз пластинку в моющий раствор, переворачиваем и делаем то же самое еще раз - используем свойства ПАВ (поверхностно-активных веществ), входящих в состав моющего раствора выталкивать с поверхности грязь. Затем из душа с температурой воды не выше 25 градусов сильно и тщательно смываем остатки моющего раствора с пластинки (в том числе с этикетки). Окончание споласкивания можно определить по исчезновению мыльных пузырьков на поверхности пластинки и по ее "мокрой зеркальности" в отраженном свете. 
5. После споласкивания вытираем (вдоль канавок!) пластинку чистой мягкой тканью (влажной и сильно отжатой). Как это ни парадоксально, но лучшим материалом для протирки пластинки я считаю обычные 100% хлопчатобумажные носки (обязательно ношенные и постиранные не мылом, а хорошим стиральным порошком) - абсолютно мягкий материал, хорошо впитывающий влагу. 
6. Все. Пластинка помыта, вытерта от подтеков. Теперь ее можно положить этикеткой на банку из-под кофе и просушить около часа при комнатной температуре вдали от батарей и вентиляторов (в процессе сушки - переворачиваем, чтобы нижняя этикетка тоже высохла). Внимательно осматриваем поверхность пластинки. Если замечаем не удалившиеся пятна пальцев или иные артефакты, то удаляем и их ватным тампоном, смоченным чистым спиртом.
