Расширить полосу пропускания такой антенны и повысить эффективность возможно применив несколько таких идентичных антенн, расположив их таким образом друг относительно друга чтобы между антеннами существовала магнитная связь. При этом запитывать можно только одну антенну, остальные одна или несколько антенн связанные между собой магнитной связью, расширяют полосу пропускания всей системы и увеличивают уровень сигнала. На рис. 3а, характеристика одиночной ферритовой антенны, на рис. 3б, две или несколько антенн. Электрическая схема показана на рис. 4а. 

[image: image1.png]I
—
10-15 kY

Trly




   Рис. 3а                                      Рис. 3б
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      Рис. 4а                                                 Рис. 4б

В качестве согласующего устройства можно применить эммитерный повторитель. Расстояние между торцами ферритовых стержней, влияет на величину связи между антеннами, которая зависит так же и от диаметра и длины применяемых стержней. Примерное расстояние 2040 мм, подбирается по АЧХ в процессе настройки.

Применяя такую антенну на прием, можно снизить требования к передающей антенне, так как нет проблем повысить выходную мощность передатчика.

