индуктивность (SMD) ---- uH это - мкГн

p - пико, n - нано, u - микро, m - милли, k - кило, M — мега
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Цепочка в схеме R6, R8, R9 отвечает за определение наличия программируемого контроллера. При подключении программатора к программируемому контроллеру ДОЛЖЕН загореться светодиод! Если этого не происходит- значит что-то не так в этой цепочке. Так-же при подключении шнура USB к программатору этот светодиод должен три раза быстро мигнуть. Не забыть после "программирования программатора" перекинуть "проводок" с X2 на X3

1. При подключении к USB голого (неподключенного к таргету) прогера с непрошитой мегой должен 6 раз в течение 5 сек. отморгать светодиод.

2. После прошивки меги в прогере, при подключении прогера к USB светодиод должен трижды моргнуть в течение 1 сек. и погаснуть. При дальнейшем подключениии таргета, светодиод должен загореться и гаснуть только после отключения таргета.

3. Прошитый голый прогер в терминале после двукратного нажатия ввода должен просить ввести версию и т.д.

выводы RTS, CTS, DTR и DSR микросхемы FT232 используются только при первоначальной прошивке программатора. При штатной работе они не нужны.

Если Вы прошьете программатор каким-либо другим способом, то будет достаточно TXD и RXD. 

проверка функционирования ft232: замкните у неё TX и RX. проверьте есть ли в терминале эхо.

Теперь проверьте всё-ли в порядке с питанием меги. На всех ножках есть ли +5В и везде подключена земля?

Потом проверьте линию ресет у меги. на ней всегда должно быть +5В. При попытке программирования тоже.

Потом проверьте есть ли генерация на кварце.

В первом посте этой ветки находится первая версия железа и софта. Распиновка разъёма была нестандартная. Позднее по просьбам я сделал вторую версию железа уже со стандартной атмеловской распиновкой. Обе версии железа нормально рабочие. Однако прошивки требуются под них немного разные. Для того, что бы последнюю прошивку собрать для железа первой версии надо всего-навсего поменять пару define в коде.

Если необходимо поменять порты на меге прогера:

скачиваете и устанавливаете winavr.

скачиваете последнюю версию исходников.

в файле "analog.h" меняете #define RESETADC на номер АЦП к которому подключен делитель с ресета.

в файле "led.h" букву порта и номер пина, куда подключен светодиод.

в файле "spi.h" аналогичным образом настраиваете куда подключены сигналы "TG_SCK", "TG_MISO", "TG_RESET" и "TG_MOSI".

в файле "makefile" прописываете свой чип и свой кварц.

потом в каталоге с исходниками запускаете через консоль "make".

получаете прошивку.

HEX не выкладываю по причине того, что есть 2 неизвестные для компиляции:

1) частота кварца, которую вы поставите.

2) конкретный камень.

Советую собрать HEX самому, тем более, это достаточно просто:

1) установить WinAVR.

2) в makefile выбрать свой камень и частоту кварца

3) выполнить "make all" и HEX файл готов.

ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ПРОШИВКА

ПЕРВОНАЧАЛЬНО шьётся минут 30... Хорошо, что это только один раз.

Зато сейчас влет все шьет. Pony кажется теперь страшным тормозом. И еще его надо запустить, считать новый файл, прошить - и проверяет он всю флэш. А тут прямо из студии собрал - прошил. Petka респект еще раз! 

если перешивать в процессе отладки, то лошадка умеет делать Reload File, и проверку отключить можно (если уверен во флеше). копать нужно в сторону .ini. все там.

и тогда все очень просто: Ctrl+L - Reload, и запись без проверки. Всего-то и дел, один хоткей и нажать кнопку на тулбаре (да, это мышью, хоткей не нашел на запись только флеши)... ну плюс еще переключение.

(это не критика данного прогера, а просто напоминание о том, что свой, в первую очередь, инструмент, нужно изучать.
1. Соедените провод от X2 до X4 в программаторе «AvrUsb500 Petka».

2. Соедините программатор с портом USB.

3. Установите драйвера на виртуальный COM порт по ссылке http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm

4. Изменение номера COM порта на COM1... COM4:

● В «диспетчере устройств» выберите «последовательный порт USB» и щелкните "свойства".

● На вкладке «Port setings» «Настройки порта»  щелкните кнопкой "Advanced..."."Свойства..."

● Измените число COM порта на COM1, COM2, COM3 или COM4.

5. Загрузите, установите и запустите «PonyProg» по ссылке http://ponyprog.sourceforge.net

6. (Main menu)Главное меню-> (Setup)Установка->  (Interface Setup)Установка Интерфейса... 

● Выберите «Serial». ""Последовательный".

● Выберите номер последовательного  USB COM порта.

● Установите галочки «Invert SCKL», «Invert D-IN», «Invert D-OUT».

 «Инвертировать SCKL», «Инвертировать D-IN», «Инвертировать D-OUT».

● Не выбирать «Invert Reset».«Инвертировать Reset».

● Нажать «OK».
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7. Выберите свое устройство AVR:
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8. Открытый файл HEX для Вашей конфигурации программатора.

9. Измените «fuse bits».  (в PonyProg установленный бит означает "1').

10.  Program flash memory.Записать программу(Flash) (Этот шаг продолжается приблизительно 30 минут для 4 КБ флеш памяти),

11. Разъедините программатор от порта USB.

12. Удалите провод с X2 доX4.

13. Установите провод от X2 до X3.

14. Программатор «AvrUsb500 Petka», готов к использованию!

Кроме понипрога первоначальную прошивку программатора можно сделать с помощью avrdude (он так же поставляется с WinAVR). Для этого:

1) В файл "avrdude.conf" (который лежит там где и "avrdude.exe") в соответствующее место добавить строки:

programmer

  id    = "stk500_by_petka";

  desc  = "AvrUsb500 by Petka, reset=!txd sck=!rts mosi=!dtr miso=!cts";

  type  = serbb;

  reset = ~3;

  sck   = ~7;

  mosi  = ~4;

  miso  = ~8;

;

2) Выполнить команду:

avrdude -p atmega168 -c stk500_by_petka -P \\.\com3 -i 10 -B 10 -b 9600 -U flash:w:mega168.hex   -U hfuse:w:0xDC:m -U lfuse:w:0xD7:m

Правильное значение для мега8 LOW = 0x1F, HIGH = 0xD9 (для avrdude "-U lfuse:w:0x1f:m -U hfuse:w:0xd9:m")

Для меги88 и меги168 LOW = 0xDF, HIGH = 0xDC, EXT = 0xF9 (-U lfuse:w:0xdf:m -U hfuse:w:0xdc:m -U efuse:w:0xf9:m)

Для меги48 LOW = 0xDF, HIGH = 0xDC, EXT = 0xFF (-U lfuse:w:0xdf:m -U hfuse:w:0xdc:m -U efuse:w:0xff:m)

(Не забудьте поменять "mega168" и "com3" на соответствующие Вашим)

ФЬЮЗЫ

Petka, при использовании кварца 18,4320 МГц на Atmega8 фузы такие должны быть: CKSEL0=CKSEL1=CKSEL2=CKSEL3=1,

 SUT0=1, SUT1=0, BODEN=1, BODLEVEL=1, BOOTRST=1, BOOTSZ0=BOTTSZ1=0, EESAVE=1, CKOPT=1, SPIEN=0, WDTON=1, RSTDISBL=1

упрощенные фьюзы
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для более детальной установки воспользуйтесь калькулятором:

http://www.engbedded.com/fusecalc/

ТЕРМИНАЛ

попробуйте в гипертерминале в "параматры ASCII" установить галочку "дополнять символы возврата каретки (CR) переводами строк (LF)"

ещё не забудьте выбрать правильный ком порт, отключить аппаратный контроль потоком и выставить скорость 115200. в настройках терминала надо выставить Baud rate 115200

Залезть терминалом на тот виртуальный ком-порт, который появляется при подключенном программаторе. На скорости 115200 и несколько раз нажмите Enter. должнно появиться приглашение на ввод версии и пр..

Использовал терминал от cavr, т.к. ос на ноуте vista и в ней встроенного териминала нету

#EEnter SW Version Minor in hex [a]: 

#EReset target at connector polarity test(1=on 0=off)[1]: 

#E

OK, my SW version is now: 2.0a (hex)

Ready. Just close the terminal. No reset needed.

на все вопросы терминалки ответить

на первый вопрос отвечайте "2"

на второй "0"

на третий "1"

на четвёртый "0"

первые два запроса терминалки - это "ввод версии программатора" - этакая "обманка" для Студио Если хотите - в первых запросах терминалки введите иные данные и Студио будет сыта ими

1) Настройте CodeVision так, что бы ком порт терминалки не совпадал с компортом программатора.

2) Включить выход генератора (что заметно снизит скорость программирования) можно через компорт. Настройте терминал на компорт программатора, потом два раза нажмите Enter, запросы на ввод версии программатора, на них отвечаем просто Энтером, когда доходит до опции "fast/1Mhz" говорим "1" и жмём энтер. Всё.

Недавно обновил AVRStudio до версии 4.16, и теперь при старте она хочет его обновить. Нужно ли это делать или просто забить. Делать этого нельзя. Однако, что-бы она больше не беспокоилась и не тревожила своими напоминаниями можно зайти терминалкой на программатор и поменять версию на бОльшую.

Считаем вместе:

1) 16МГц = 16000000

2) UART AVR для себя делит частоту ядра на 16, итого UART работает на частоте 16000000/16 = 1000000 (1МГц)

3) Нам надо получить 115200, для этого делитель должен быть 1000000/115200 ~ 8,68 в делитель можно записать только целое число. 8,68 округляем до 9.

4) Считаем обратно: внутреннюю частоту UART делим на наш округлённый делитель: 1000000/9 = 111111,111(1)

5) Считаем насколько полученная частота отличается от требуемой: (111111,111 - 115200) ~ 4089

6) Теперь переводим ошибку в проценты (4089/115200)*100% = 3,54%

7) Уарт передаёт символ за 10бит (8 - байт + 1 стоповый бит + 1 стартовый). Для успешного принятия символа требуется, что бы за 10 бит погрешность накопилась не больше чем на пол бита. Пол бита составляет 5% от 10 бит.

8) Итого понимаем, что для успешного приёма нужно что-бы погрешность частоты была не больше 5%. С одной стороны полученное значение в пункте (6) меньше 5%, значит Приём будет работать без ошибок. Но с другой стороны "на том конце" тоже могли заложиться на некоторое отклонение по частоте. Значит 5% допустимой погрешности надо делить на 2 (на обе стороны). Итого на уарт допустимо отклоняться не боллее 2,5%, а эта цифра уже меньше, полученной в пункте (6). Так что если делать на совесть, то надо уменьшить частоту, до такой, при которой полученная ошибка будет меньше 2,5%. А если для себя, тяп-ляп, и если есть уверенность что в компе uart держит частоту точнее 1,45% (5%-3,54%), то можно оставить скорость такой.

РЕАНИМАЦИЯ ЧИПА

как с помощью программатора реанимировать мегу48. 

в CodeVision. Через терминал включить режим 1 Mhz. Подкинуть проводок от X5 к XTAL1. Выставить SCK Freq 57600 Hz.И сделать Erase Chip. 

Если при переводе програматора в fast режим, и при чтении чипа ошибка.

Попробуйте ещё скинуть частоту ISP. 10кГц будет достаточно для реанимации. в поле "SCK freq" выберите 7200

