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Вход 3 для контроля сетевого питания, при его исчезновении отключаются индикатор и выход 16 (если был включен). При появлении - всё восстанавливается.

Пример: надо, чтобы реле работало с 7 часов утра до 12,30. Включаем устройство, в 7 часов нажимаем кнопку – начинается отсчёт минут и часов, точка мигает, реле включается. В 12.30 нажимаем ещё раз (при этом на индикаторе 5,30) – реле отключается, точка загорается постоянно, на индикаторе начинается обратный отсчёт от 18,30 (24-5,30=18,30) до 00,01, после этого – обратный отсчёт от 5,30, реле включается и т.д. Уставки в память не записываются, в любое время можно нажать кнопку и установить новое время включенного состояния. Тут со временем переключения помудрить надо, чтобы минуты не съедало при переключениях. Похоже обратный отсчёт от 5,30 надо вести тоже до 00,01.
Хорошо бы МК закварцевать, но похоже ног не хватит.
Схемка нарисована не полностью, но понятно. МК можно и 84А, если ног хватит.

Как-то так.
