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цифровое устройство, содержащее 8-разрядный сумматор - вычитатель,  синхронный 8 или 31-разрядный двоичный счетчик, 8-рахрядные регистры и мультиплексор 2х8 на 8 каналов используя язык Verilog HDL. На входе счетчика использовать входную частоту 50 МГц, мультиплексором управлять от ручного переключателя платы Cyclon II Development Board. Использовать старшие 8 разрядов счетчика для суммирования - вычитания, как второе слагаемое. Первое слагаемое вводить с 8 переключателей SW[9]-SW[2] платы. Переключатель SW[0] использовать для выбора сложения – вычитания, а SW[1] для выбора для сложения через мультиплексор либо содержимого счетчика, либо накапливаемую сумму на выходе сумматора. Содержимое счетчика вывести на 8 зеленых светодиодов, бит переполнения сумматора – на красный светодиод, сумму на выходе сумматора на 2 семисегментных индикатора. 
