CH1 – выход  5 вольт нла конденсаторе фильтра Co
СР2 – вывод 2 микросхемы (катод диода шотки)  

Напряжение на входе 7 вольт, на выходе 5.3 вольта, 
нагрузка 1 Ком, т.е. ток 5 мА

Стабилизатор работает при минимальной разнице напряжения.
Это с подключенным конденсатором. Вроде все нормально с выходным напряжением. Честно говоря сам не ожидал, так просто отключил нагрузку, оставив только светодиод.
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Это без конденсатора

И похоже тут действительно косяк на выходе. 
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