	  

Радиоприемное устройство AM сигналов на специальной микросхеме 

   Предлагаемое радиоприемное устройство по схемному решению намного упрощается благодаря, использованию в приемнике специализированной микросхемы К174ХА10. Она включает в себя тракт ПЧ, детектор, УЗЧ. 
   Чувствительность приемника при отношении сигнал/шум 12 дБ - около 1 мкВ/м. Селективность по соседнему каналу - 32 дБ (целиком зависит от параметров используемого пьезокерамического фильтра). Селективность по зеркальному каналу - 26 дБ. Мощность усилителя звуковой частоты -100 мВт на нагрузке сопротивлением 8 Ом. Приемник работает при питающих напряжениях от 4 до 9 В. 

	[image: image1.jpg]C20.1 R2 330 R6 330

+6B
co
R1 a1 R8
270k 47k
c13
13 |15 47.0
B

c1

VT
68 KT3102

DA1
KA7AXA10 | o

11 16108
+ |+
LTI Lo
4700
C10 C11 R9 C12 R10
47.0 470 15k0.1 15k




Рис. 1 Приемник АМ сигналов 

	
   Сигнал с антенны поступает на базу транзистора VT1, который выполняет роль резонансного усилителя высокой частоты. Контур L1, С3 определяет селективность приемника по зеркальному каналу. Усиленный сигнал поступает на вход преобразователя частоты, выполненного на транзисторе VT2 по схеме с совмещенным гетеродином, частота которого стабилизирована кварцем ZQ1. С нагрузки преобразователя, дросселя Др1, сигнал промежуточной частоты поступает на пьезокерамический фильтр ZQ2, который из набора частот выделяет промежуточную частоту 465 кГц. Отфильтрованная ПЧ поступает на вход УПЧ микросхемы DA1. Выходной каскад УПЧ включен по нестандартной схеме, роль нагрузки УПЧ выполняет резистор R8. Это немного ухудшает качество детектирования, но позволяет отказаться от использования контуров ПЧ и их настройки. С выхода детектора напряжение звуковой частоты поступает на регулятор громкости R10 и с него на вход усилителя мощности данной микросхемы. С выхода УЗЧ сигнал через конденсатор С13 поступает в нагрузку - громкоговоритель или головные телефоны. 
   Транзисторы VT1, VT2 можно заменить на КТ342, КТ368. Все сопротивления в схеме - типа МЛТ-0,125, резистор R10 - типа СП1. Катушка L1 намотана на ферритовом стержне диаметром 2,8 мм и длиной 14 мм и содержит 16 витков провода ПЭВ 0,23 мм с отводом от 11-го витка, считая снизу по схеме. Дроссель Др1 намотан на аналогичном стержне и содержит 150 витков провода ПЭВ 0,1 мм. 
   Настройку начинают с установки коллекторных токов транзисторов VT1 и VT2 равными 0,7 мА и 2 мА, соответственно, путем подбора сопротивлений резисторов R1 и R3. Резистор R8 подбирают по минимуму искажений звукового сигнала при минимальном уровне шумов на выходе УЗЧ. Контур L1, С3 настраивается на частоту высокочастотного сигнала. 
   Модернизировать данный приемник можно, применив еще одну специализированную микросхему - DA2 К174ПС1. Она выполняет функции смесителя и гетеродина и имеет большой коэффициент передачи. Высокочастотная часть схемы (рис.1) заменяется на схему, представленную на рис.2. 
   Обозначение деталей схемы продолжает рис.1. Катушка L1 выполнена без отвода. Транзистор VT3 выполняет роль симметрирующего устройства. 
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Рис. 2 Высокочастотная часть схемы приемника 


