ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

DUAL BAND FM трансивер
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На снимке: IC-2410H U.S.A. версии.

ВАЖНО

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Прочитайте эту инструкцию

Перед попыткой операции. Если у вас есть какие-либо вопросы относительно работы IC-2410A/E/H, не стесняйтесь обратиться в ближайший авторизованный Icom дилеру или в сервисный центр.

Сохраните это руководство - это руководство содержит важные указания по безопасности и инструкции по эксплуатации IC-2410A/E/H.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Благодарим Вас за выбор этого продукта Icom.

IC-2410A/E/H это 144 и 430 (440) МГц двухдиапазонный мобильный трансивер. IC-2410A/E/H является ком ¬ пакт, легкий в эксплуатации и многофункциональный трансивер разработан с использованием состоянии современные технологии ИКОМ.

N EVER подключить трансивер к сети переменного тока. Это разрушит трансивера.

НИКОГДА не подключайте трансивер к источнику питания более 16В DC. Проверьте источник питания, прежде чем подключать кабель питания.

Никогда не размещайте трансивер, где нормальная эксплуатация автомобиля может быть затруднено или там, где это может привести к телесным повреждениям.

НИКОГДА не позволяйте детям прикасаться к трансиверу.

НЕ используйте или поместить трансивере в районах с температурой ниже -10 ° C (+ 14 ° F) или более +60 ° C

ИЗБЕГАЙТЕ размещения трансивера в зоне прямых солнечных лучей, таких как приборная панель.

ОСТОРОЖНО! Радиатором может нагреваться при работе с трансивером непрерывно в течение длительного времени.
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4 ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ 12-20

5 Память работы канала 2 1-22

6 Call каналами. 23

7 операции сканирования 2 4-26

8 приоритетных ЧАСЫ РАБОТЫ 2 7-28

9 UP ДИСТ 29

10 избирательного вызова (опционально) .30-35

11 Опциональная установка блока 36

12 HM-56 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

(U.S.A. и Аси версии) .37-40

13 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ DTMF REMOTE 4 1-43
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Аксессуары в комплекте с IC-241 0A/E/H: Кол-во.

© кабель питания постоянного тока (OPC-044B) 1

® микрофона * 1

® Монтажный кронштейн 1

© монтажа кронштейна 1

© Крепежные винты, гайки и шайбы 1 комплект

© Кабельные наконечники 2

® подключаемого внешнего динамика 1

© предохранителей (15 А) 2

© микрофон вешалки. 1

 Микрофон лист для HM-5 6 1

 U.S.A. и Азии версиях: HM-56

Австралия версии: HM-58

Европа и Италия версиях: HM-59

ПАНЕЛЬ

ОПИСАНИЕ

Передняя панель

Функция отображения (стр. 3) Q

O TUNING CONTROL

Выбор рабочей частоты (стр. 12), канал памяти (стр. 21), содержание режима отображения SET (стр. 11) и направление сканирования (стр. 25).

0 VFO / МГц ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ [V / МГц]

Выбор режима VFO.

Выбор 1 МГц шаг настройки в режиме VFO.

Выбор 10 МГц шаг настройки при нажатии и удерживании.

Q MEMORY / канал вызова переключатель [M / CALL]

Выбор режима памяти или режим канала вызова. Включение приоритетных часов при нажатии и удерживании. Отменяет приоритетных смотреть, когда часы активирован.

О УКВ SQUELCH переключения [V SQL]

Выбор диапазона VHF шумоподавитель порогового уровня, (стр. 13)

Открывает УКВ диапазоне шумоподавления и контролирует частоту УКВ передачи при нажатии и удерживании. (P-17)

0 Выключатель питания [POWER]

Включение и выключение питания.

0 UHF SQUELCH переключения [U SQL]

Выбор диапазона UHF шумоподавитель порогового уровня, (стр. 13)

Открывает УКВ диапазоне шумоподавления и контролирует частоту UHF передачи при нажатии и удерживании. (Стр. 17)

© разъем для подключения микрофона (стр. 4)

Для подключения прилагаемого микрофона или другого подходящего микрофона.

ОПИСАНИЕ ПАНЕЛИ

© UHF Регулятор громкости [U VOL]

Регулировка звука ДМВ диапазона выходного сигнала.

0 УКВ Регулятор громкости [V VOL]

Регулировка звука УКВ диапазона выходного сигнала.

<E) Переключатель режимов [SET]

Доступ режим SET и авансов на дисплее SET режиме (стр. 11)

Активизирует функцию блокировки при нажатии и удержании (стр. 13)

<D мощностью передачи переключения [HI / LOW] (стр. 17)

Выбор 1 из 3 передачи уровнях выходной мощности.

Активизирует функцию ВЧ-аттенюатора при нажатии и удерживании.

Меняет дисплей SET режима в режим установок.

<Ј PAGER / кодового шумоподавления переключения [PGR / CS]

(33 pgs., 34)

Выбор функции дополнительного UT-55 DTMF

Кодер / декодер UNIT.

- Включение пейджера или код шумоподавителя функции.

- Выбор режима ожидания для дополнительного микрофона или внешнего DTMF

Удаленные при нажатии и удерживании.

(D TONE переключатель [T / T.SQL]

Активизирует подзвуковой датчика тон. * (Стр. 20)

Включение дополнительного звукового сигнала кармане или в тон шумоподавителя функции, когда дополнительный UT-67 тональный шумоподавитель устройство установлено, (стр. 35) * версия для США: встроенная Другие версии: Дополнительный за исключением 88,5 Гц.

(D DUPLEX переключения [DUP] (стр. 19)

Выбор симплекс, дуплекс или + дуплекс.

0 переключатель диапазонов [BAND]

Выбор либо VHF или UHF для основной группы.

Активизирует функцию SUB ШПД при нажатии и удерживании.

(JJ) записи в память переключения [MW] (стр. 21)

Программы канала памяти или канал вызова.

Переносит содержимое канала памяти или канал вызова в VFO.

Объявляет о рабочей полосе частот с синтезированным голосом, когда дополнительный UT-66 синтезатор речи устройство установлено, (стр. 18)

ОПИСАНИЕ ПАНЕЛИ

Функции дисплея

DUP-TSQL

») Я TX я
IH

п
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метр

На диаграмме приведена на дисплее УКВ диапазона.

D основной показатель ГРУППА

Появляется выше частота считывания используется в качестве основной группы.

л DUPLEX индикатор (стр. 19)

"DUP -" или "DUP" появляется, когда полу-дуплекс выбран для ретранслятора операции.

TONE ПОКАЗАТЕЛИ (20 pgs., 35)

"T" появляется, когда датчик подзвуковой тон

включен.

"T SQL" появляется, когда дополнительный тон шумоподавителя функция активирована.

"T SQL (« • »)" появляется, когда дополнительная функция звукового сигнала карман активирован.

Индикатор передачи (стр. 17)

Появляется во время передачи.

Дистанционный указатель

Появляется, когда дополнительный микрофон или внешний DTMF удаленного находится в режиме ожидания.

Мигает, когда дополнительный микрофон или внешний DTMF удаленного активирован.

Кодовый шумоподавитель Индикатор (стр. 34)

Появляется, когда код опции шумоподавления функция активирована.

Индикатор низкого напряжения

Появляется при низкой мощности 1 или 2 выбирается на основной группы.

ПАНЕЛЬ ОПИСАНИЕ 1

SUB индикатор ACCESS BAND (стр. 15)

Появляется, когда SUB функции доступа группы активирован.

Мигает, когда дополнительный внешний DTMF удаленного активирован.

PAGER индикатор (стр. 33)

Появляется, когда дополнительная функция пейджера будет активирована.

READOUT MEMORY CHANNEL

Отображает номер канала памяти.

• Большой "L" появляется, когда функция блокировки включена.

• Большие "C" появляется, когда в колл-канального режима.

• Малый "с" появляется, когда VFO режим выбирается из

Канал вызова режима.

Индикатор SKIP (стр. 26)

Появляется, когда отображается канал памяти запрограммирован как канал пропуска.

Индикатор памяти {р. 21)

Появляется, когда память выбранного режима.

ВЧ-аттенюатора индикатор (стр. 14)

Появляется, когда ВЧ-аттенюатора активирована цепь.

Индикатор приоритетного наблюдения (стр. 27)

Появляется, когда функция приоритетного часы активирован.

Индикатор занятости

Появляется при приеме сигнала или когда шумоподавитель открыт.

S / RF ИНДИКАТОР

Отображение относительной силы принимаемого сигнала.

Отображает выбранный уровень передачи мощности во время передачи.

SQUELCH ИНДИКАТОР УРОВНЯ

Отображает уровень шумоподавления порог. (3 уровня и открытые)

Считывания частоты

Отображение рабочей частоты (за исключением SET режим).

Микрофонный разъем (вид спереди панель)

MIC INPUT-

U BAND, AF выходе детектора

GND (микрофон
+8 V DC OUTPUT FREQ UP / DOWN

земли) GND (PTT земле)

PTT

NC (нет подключения)

1 Панель ОПИСАНИЕ

Задняя панель

430 (440) МГц, разъем динамика [430 (440) МГц SP]

144 МГц разъем динамика [144 МГц SP]

Подключите 4 ~ 8 Q динамиками. Колонки работают как

следующим образом.

Связи спикер VHF UHF аудио аудио

При отсутствии внешних динамиков Встроенный динамик (смешанное аудио)

[144 МГц SP] ​​только внешний динамик Встроенный динамик

[430 (440) МГц SP] ​​только внешний динамик (смешанное аудио)

2 колонки, подключенные к каждому гнезду внешнего через [144 MHzSP] Внешняя через [430 (440) МГц SP]

Антенный разъем (стр. 9)

Принимает 50 Q двухдиапазонной антенны с PL-259 разъем трансивера.

© розетку [DC 13.8 V] (стр. 8)

Согласен 13,8 В постоянного тока с помощью прилагаемого кабеля питания постоянного тока.

ОПИСАНИЕ ПАНЕЛИ

Микрофон

HM-56 задней панели (U.S.A. и Азии версий)

Верхняя и боковая панель HM-59 задняя панель

(Европа и Италия версии)

D увеличения / уменьшения частоты переключатели [UP], [DN]

Нажмите либо перейти на изменения рабочей частоты или каналов памяти.

Нажмите и удерживайте кнопку или выключатель, чтобы начать сканирование.

После того, как функция была запрограммирована на срок до коммутатор Remote, [UP] активирует функцию (стр. 29)

[UP] активируется дополнительный микрофон DTMF удаленного в режиме ожидания (стр. 41)

Ij) РТТ

Нажмите и удерживайте для передачи.

Переключатель блокировки [LOCK]

Предотвращает случайное участие всех клавиш, кроме РТТ и [TONE] на HM-59 руки микрофон.

Тональный вызов SWITCH (HM-59 только)

Нажмите и удерживайте для передачи 1750 Гц тональный вызов

сигнал для доступа ретранслятор.

Индикатор активного (HM-56 только)

Горит или мигает, если нажата клавиша или тон

в настоящее время передач itted.

DTMF клавиатура (HM-56 только)

Подержанные DTMF кодов для автоматического патча, ретранслятор контроль, дополнительный микрофон DTMF удаленного и другие функции. • Прикрепите прилагаемый микрофон лист на HM-56 клавиатура.

DTMF

MEMORY WRITE KEY [MW] (HM-56 только) Используется при написании DTMF кода в памяти или повторного набора кода памяти.

Чтение из памяти KEY [MR] (HM-56 только)

Используется при вызове и передачи кода DTMF

из памяти кода DTMF.

© повторного набора KEY [RD] (HM-56 только)

Используется при вызове и передачи последнего передаваемые DTMF кода.
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УСТАНОВКА

Местоположение

Выберите место, которое может выдержать вес

трансивером и не мешает езде в

любым способом. Мы рекомендуем местах, показанных на

на диаграмме ниже.

Н Е VE R месте трансивер, где не Rmal

ОПЕ крысы МО Н транспортного средства может быть затруднено О Р, где

это COU 1 д с AuSe телесные повреждения.

D 0 N 0 T места трансивером Whe повторного горячего или холодного

ай г био W S-ди-rectly на него.

V 0 1 D P шнуровкой трансивером я п-ди-прямоугольник sunlig nlig HT.

Монтаж

1) Просверлите 4 отверстия, где монтажный кронштейн должен быть

установлены.

2) Вставьте прилагаемые винты, гайки и шайбы

через монтажный кронштейн и затяните их.

3) поставляется кронштейн поддержки могут быть

помочь в достижении жесткой установки.

4) Отрегулируйте угол для получения максимально четкого зрения функций ¬

ния дисплея.

При использовании саморезов.

МЕСТА Пример установки

Процедура монтажа

Отверстие размерами:

Приблизительный 5.5-6 мм при

с помощью гаек.

Приблизительный 2 ~ 3 мм при

использованием саморезов

винтами.

(1 мм = 1/32 дюйма)

Р У

Подключение батарей

NEV E R с Соединить Transceive-й rectly к 24-V

Батт ры.

DO N OT-го использования электронной сигареты маяк hter соц кет для

Пау г кон соединениями.

Для предотвращения падения напряжения, Solde г или обжимной м е кабеля

тащить Ш ан г connectin власти кабины ле к батарее электронной й.

DC подключения питания

Используйте 13,8 В постоянного тока, как показано ниже: IC-2410A / E: Более 8 возможностей. IC-2410H: Более 11 возможностей.

Убедитесь, что клеммы заземления источника питания постоянного тока заземлен.

Подключение к источнику питания постоянного тока

Завиток

ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте кабельные наконечники для подключения кабеля.

Предохранители 15A

Поставляется кабель питания постоянного тока

12 V

© красным

• Подключение к источнику питания постоянного тока

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА 13,8 В черный красный

Предохранители1 15 A

AC OUTLET

УСТАНОВКА

Подключение антенны

Вы можете использовать двухдиапазонной антенны, поскольку двусторонней печати установлен в IC-241 0A/E/H. Тем не менее, внешний антенный переключатель должен быть подключен при использовании отдельной антенны для каждой полосы.

Чтобы получить максимальную производительность от трансивера, выберите высококачественные антенны и хорошее место для него.

nANTENNA РАЗЪЕМ (PL-259)

30 мм

1) Установите соединительное кольцо по коаксиальному кабелю.

Муфта 10 мм

r'mg мягкий припой

\ 10 мм

Мягкий припой

1-2 мм

2) Снимите кабель, как показано на рисунке, и мягкий припой центре кон ¬ проводника.

Расположение антенны

Припой Припой 3) Вставьте разъем тела

Я на кабель и припой.

Магистральные крепление антенны

Желоб крепления антенны

Крыша крепление антенны (просверлить отверстия или использовать магнитное крепление).

Бампер крепление антенны

(Лучшие места для долгого штыревые антенны).

4) Винт связи кольцо на корпусе разъема.

(10 мм = 3/8 дюйма)

Подключение антенны

Двухдиапазонной антенны

Mono антенн

VHFUHF

Антенный переключатель

У меня Y Y

IC-241 0A/E/H

1

РЕЖИМ

СТРОИТЕЛЬСТВО

Режим

Типы

IC-2410A/E/H имеет 4 различных режима на каждом диапазоне VHF и UHF, для MU LTI-фу nctio операций с.

Режим графика строительства

4 различных режимах строятся, как описано в следующей таблице.

[V / МГц]

VFO MOD

Используется для ных. E нормальной работе

W 5. 5 6 0

г

• Режим работы с памятью

Используется для Transceive канала памяти, доступный операционной I R использует меня содержание, каналы п каждого запрета движения ры 15 являются г. MAIN [DUP-

IHS.BBO KUB

ЗВОНИТЕ ЦДХ

Используется для вас г канале. Annel MO программы наиболее часто-DE

миль нг использовать

HOT я

N B. S 3 0

г

SET MOD E

Используется для инициализации Transceive описал г условие на р. 11. а как imml

VHF

Режим VFO

[SET]

SET MODE

[V / МГц] и т. д.

[M / CALL]

[SET]

[M / CALL], и т.д.

М Е М 0 R Y C LL

C HAN N E L

М О Д Ъ [M / CALL] MO D E

[BAND]

UHF

Отделите от УКВ. Все режимы такие же, как в УКВ.
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РЕЖИМ СТРОИТЕЛЬСТВО

Установить режим строительства

V / U

Речь настройки * 2 (стр. 18)

Диммер (стр. 16)

Подзвуковой частоты тона * 1 (стр. 20)

V / U

Смещение частоты (стр. 19)

SPL.Enh

8 8 5

a.sao

[HI / LOW]

[SET]

Sub плохо отключения /

группа занята звуковой сигнал (стр. 15)

5 мкм час. -

V / U |: отдельно запрограммированы на VHF и UHF. * Ti ± С.А. версии. Другие версии требуют дополнительного UT-67.

* 2 дополнительных UT-66 является необходимым.

* 3 Доступно только при входе в режим SET из режима памяти.

* 4 Доступно только при входе SET режим из режима VFO.

Настройка V / Ustep * 4 (P

Индиана

\

V / U

Автоматическая ВЧ-аттенюатора (стр. 14)

Htt ».

V / U

Сканирование резюме условие (стр. 26)

IS

Sf F C

V / U

Память показывать канал * 3

(Стр. 26)

- С т е -

о

Звуковой сигнал (стр. 16)

MAIN [о - о

11

• с ЫБОР S ET MOD E Примечание

• Если операция Perfor мед на 30 сек. я п Установить режим

1) Нажмите кнопку [BAND], чтобы выбрать нужные красная полоса. трансивером с возвращением к-й с предыдущими м оду авт atical у.

• При установке шаг настройки, электронная NTE R Установить режим из VFO

2) Выберите один или VFO MEM ORY режиме. режиме.

• При установке напоминания ры показывать ча п нель, введите SET рублей режиме

3) Нажмите кнопку [SET] в) ввести S ET м оду. Из памяти м оду.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

- США, NQ SET MODE-

• TUNING шаг выбора
Установка частоты

Рабочая частота может быть установлена ​​с настройками управления или [UP] и [DN] на микрофоне.

1) Нажмите кнопку [POWER] В для включения питания.

2) Нажмите кнопку [BAND], чтобы выбрать VHF и UHF.

• Когда "L" появится на дисплее функции, см. с. От 13 до

отменить функцию блокировки.

3) Нажмите кнопку [V / МГц], чтобы выбрать VFO режиме.

• Если кГц цифры исчезнет, ​​нажмите кнопку [V / МГц] еще раз.

4) Поверните регулятор настройки или нажмите кнопку [UP] или [DN] на

Микрофон для изменения частоты.

• шаг настройки могут быть изменены, как описано в праве.

• Нажмите кнопку [V / МГц] на 1 шаг настройки МГц.

• При подключении дополнительного DTMF удаленного активирована,

Частота может быть установлен с помощью DTMF кода. (Pgs. 41 ~ 43)

5) Чтобы установить другой диапазон частот, нажмите кнопку [BAND] и

Затем повторите шаги 3 и 4.

N 0 TE: Wh ан U P коммутатора удаленной активации

[UP] или [DN] ок Н.Н. <OT быть использованы для настройки частоты су.

См. P-29 для г Detai Ls.

VFO режим -> Установить режим V / U отдельные настройки

O '- IS

1) Нажмите кнопку [BAND], чтобы выбрать VHF и UHF.

2) Нажмите кнопку [V / МГц], чтобы выбрать VFO режиме.

3) Нажмите кнопку [SET] несколько раз, пока "ДП" появится на

Функция отображения, как показано выше.

• Обратитесь к р. 11 Подробнее SET режиме.

4) Поверните настройки управления для настройки желаемого шага.

• 5, 10, 12,5, 15, 20 и 25 шагов кГц.

5) Нажмите любую кнопку, кроме [SET] и [HI / LOW], чтобы установить

значение и для выхода из режима SET.
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ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

Запирать

функция

Функция блокировки замков управление настройкой и все переключатели, кроме [SET], [V SQL], [U SQL] и PTT, чтобы предотвратить рабочих частот и функцию от изменения случайно.

Дополнительный синтезатор голоса может быть активирована даже тогда, когда функция блокировки включена. (Стр. 18)

 ZTN CU

NNNN u.uuu

Получение

Трансивером позволяет получать как УКВ и

УВЧ одновременно. / * ■ •,

(D, ®

Я

HIIIIIIII

г) (D

0 0 0 0 0

Нажмите и удерживайте кнопку [SET], пока "L" появится на дисплее функции.

• Чтобы отменить функцию, нажмите и удерживайте кнопку [SET], пока "L" исчезает.

1) Нажмите кнопку [POWER] В для включения питания.

2) Нажмите на обе [V SQL] и [U SQL] несколько раз, пока

Шумоподавитель исчезают.

• "BUSY" появляется на каждой полосе дисплея.

3) Поверните обе [VOL V] и [U VOL], чтобы отрегулировать

уровни звука.

4) Нажмите на обе [V SQL] и [U SQL] Serveral раз, пока

шум исчезает.

5) Нажмите кнопку [BAND], чтобы выбрать VHF или UHF в качестве основной группы.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

6) Нажмите кнопку [V / МГц], чтобы выбрать VFO режиме, когда другой

Режим был выбран.

7) Установите рабочую частоту использования тюнинг

управления или [UP] и [DN] на микрофоне.

• См. с. 12 для получения дополнительной информации.

• См. с. 15 для доступа к SUB группы и установки

частоты.

8) При получении сигнала на заданной частоте:

• Шумоподавитель открывается, и трансивер излучает звук.

• "BUSY" появляется.

• S / RF индикатор показывает относительную силу сигнала.

• SUB группы немым или SUB группа занята сигнал используется для

двойной диапазон приема (стр. 15)

- Использование S E 7 MODE-

AUTOMATIC РФ ATTENUATOR V / U отдельные настройки

Функция ВЧ-аттенюатора может быть автоматически включается при низкой мощностью 1 выбран.

R т т т

ATT

R F

аттенюатор

20 дБ, ВЧ-аттенюатора не позволяют получать слабых сигналов. Это аттенюатора, является полезным для короткого расстояния, так как нежелательный контакт междугородной сигналы будут устранены.

Нажмите и удерживайте кнопку [HI / LOW], пока "ATT" появляется.

• Чтобы отменить функцию, нажмите и удерживайте клавишу [HI / LOW], пока "ATT"

исчезает.

• Функция может быть автоматически включается при выходе

Выбор мощности. Смотрите справа.

1) Нажмите кнопку [BAND], чтобы выбрать VHF и UHF.

2) Нажмите кнопку [SET] несколько раз, пока "ATT" появляется на

Функция отображения и индикатор мигает, как аттенюатор

показано выше.

• Обратитесь к р. 11 Подробнее SET режиме.

3) Поверните настройки управления, чтобы установить состояние.

• "ATT".: Автоматическое РФ аттенюатор OFF

"Att.Aut": Автоматическое РФ аттенюатора

4) Нажмите любую кнопку, кроме [SET] и [HI / LOW], чтобы установить

состояние и, чтобы выйти из режима SET.
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ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

SUB группы

доступ

- USJNG РЕЖИМ

Эта функция позволяет вам установить SUB содержимое группы во время передачи или получения от основной группы.

Это легко получить доступ к SUB группу и вернуться к основной полосы с помощью переключателя [BAND].

Ни дополнительного пейджера, ни кодового шумоподавления функции ¬ ции могут быть активированы во время доступа к SUB группы. (P-33)

1) Нажмите и удерживайте кнопку [BAND] для доступа к SUB группы.

• "SUB" появляется.

• Основная группа все еще работает для приема и

передачи.

2) Установить SUB рабочая частота полосы или памяти

канала с помощью контроля настройки или [UP] и [DN]

на микрофон.

• Установите функцию, если это необходимо.

• Основная мощность полоса не может быть изменен во время

доступ к SUB группы.

3) Для выхода SUB группу, нажмите и удерживайте кнопку [BAND]

до "SUB" исчезает.

• Для переключения от SUB зоны в основной группе, нажмите

[BAND].

V / U те же настройки

Секциями MUTE / SUB BAND, BUSY BEEP

SUB группы функция отключения звука автоматически отключает сигналы SUB AF группы, когда оба главных и вспомогательных сигналов полосы получили.

SUB группа занята звуковой сигнал, когда SUB группы шумоподавитель закрыт сообщить вам, что группа SUB шумоподавитель был открыт.

1) Нажмите кнопку [SET] несколько раз, пока "Sub" появится на

Функция отображения.

• Обратитесь к р. 11 Подробнее SET режиме.

2) Поверните настройки управления, чтобы установить состояние.

Показывать только BAND, MUTE BUSY BEEP

Sub. --- OFF OFF

Sub. (I »I) OFF ON

Sub. Aut ON OFF

Sub. Aut (я «я) ВКЛ
3) Нажмите любую кнопку, кроме [SET] и [HI / LOW], чтобы установить состояние и, чтобы выйти из режима SET.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

Звуковой сигнал и диммер

РЕЖИМ

Я - ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

SET MODE

• звуковой сигнал ON / OFF

V / U те же настройки

DIMMER РЕГУЛИРОВКА

V / U те же настройки

Вы можете выбрать бесшумную работу с звуковой сигнал OFF тон или подтверждение операции с звуковой сигнал ON.

Чтобы сообщить вам, какая группа работает, звуковой сигнал высокого или низкого тона звуковой сигнал, управляя УКВ и ДМВ диапазона, соответственно.

Регулировка интенсивности в зависимости от условий освещения и личных предпочтений.

D - '- л

О Н

1) Нажмите кнопку [SET] несколько раз, пока "б-на" или "б-офф"

появляется на дисплее функции, как показано выше.

• Обратитесь к р. 11 Подробнее SET режиме.

2) Поверните настройки управления, чтобы установить состояние.

• "б-на»: Звуковой сигнал ON

"B-OFF": Звуковой сигнал OFF

3) Нажмите любую кнопку, кроме [SET] и [HI / LOW], чтобы установить

состояние и, чтобы выйти из режима SET.

1) Нажмите кнопку [SET] несколько раз, пока один из "D-1" ~ "Д-4"

появляется на дисплее функции, как показано выше.

• Обратитесь к р. 11 Подробнее SET режиме.

2) Поверните настройки управления, чтобы установить желаемую интенсивность.

• Уровень интенсивности может быть изменена в 4 шага для D-1

(Dark) ~ D-4 (Bright).

3) Нажмите любую кнопку, кроме [SET] и [HI / LOW], чтобы установить

значение и для выхода из режима SET.
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Основной рацион OPE

Передающий

Трансивер может передавать только на основной группы.

С AUT 1 0 N: передачу без антенны

м ай дама GE трансивера.

N 0 TE 1: Для предотвращения помех слушать на

Частота перед передачей в то время как гной привет нг и

Холдинг [V SQL] или [U SQL].

N 0 TE 2: Для предотвращения вой, AVO ID Setti нг

U ВЧ частота uency ближайшее кратное VHF

частоты.

E напр 145,000 МГц и 435,000 МГц

H М-56 о олько: передачи голоса я не представляется возможным

W привет ле активного индикатора на H М-56 огней или

б краски, (pgs. 37 ~ 40)

1) Нажмите кнопку [BAND], чтобы выбрать VHF и UHF.

2) Установите рабочую частоту (стр. 12)

3) Если "DUP" или "DUP-" появится на функцию

отображения, нажмите [DUP], пока они не исчезнут, таким образом,

указывающие симплекс.

• Для работы через ретранслятор см. с. 19.

4) Нажмите кнопку [HI / LOW] для выбора выходной мощности.

• «ЛПО-1» или «ЛПО-2" появится в течение 0,5 сек. При выборе

низкой выходной мощности.

• "LOW" появляется при выборе низкой выходной мощности.

• [HI / LOW] не работает, в то время как группа SUB

Доступ функция активирована, (стр. 15)

5) Нажмите и удерживайте кнопку РТТ для передачи.

• "TX" появляется во время передачи.

• S / RF индикатор показывает выбор выходной мощности.

Выбор мощности S / RF индикатор во время передачи МОЩНОСТЬ

IC-2410H 1С-2410A / E

• Высокая DBUBIBBEIBBBD 45 Вт * 25 Вт

Низкая 2 (ЛПО-2) 10 Вт 10 Вт

LOW1 (ПОЛ-1) Mamm 5 Вт 1 Вт

* 430 (440) МГц: 35 Вт

6) Говорите в микрофон.

• Не держите микрофон слишком близко ко рту или говорить слишком громко. Это может исказить сигнал.

7) Отпустите РТТ получить.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

1 мкс, NG

SET MODE

Crossband полнодуплексный режим

Трансивером получает SUB звуковых частот во время передачи на основной группы. Используя эту ность ¬ Капа, полный дуплекс операция возможна. Никаких специальных настроек необходимо для полноценной работы двусторонней печати.

1) Установить желаемый частоты приема и передачи

на главных и вспомогательных полос соответственно в

трансивером, (стр. 12)

2) Установить же частот в обратном на MAIN

и SUB полосы в другую трансивера.

3) Нажмите и удерживайте кнопку РТТ для активации полной

дуплекс.

• Передача и прием активировать одновременно.

Дополнительный синтезатор голоса

Трансивером объявляет о рабочей частоте в английском или японском языке, когда дополнительный UT-66 синтезатор речи блок установлен.

Нажмите кнопку [MW] объявляет о рабочей частоте. • При обращении SUB группы, трансивер Анонсы ¬ CES SUB полосы частот.

• Выступление РЕГУЛИРОВКА

(Дополнительно UT-66 является необходимым.)

V / U те же настройки

N H

1) Нажмите кнопку [SET] несколько раз, пока "НПЦ" появится на

Функция отображения, как показано выше.

• Обратитесь к р. 11 Подробнее SET режиме.

2) Поверните настройки управления, чтобы установить состояние.

DISPLAY СЛОВА СОСТОЯНИЯ

SPC. EnS Медленнее английском

SPC. EnF быстрее английском

SPC. JPS медленнее японских

SPC. JPF быстрый японский

3) Нажмите любую кнопку, кроме [SET] и [HI / LOW], чтобы установить состояние и, чтобы выйти из режима SET.
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ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

Repeater операции

При работе через ретранслятор, установить трансивер полу-дуплекс. Некоторые ретрансляторы требуют подзвуковой тон, тон 1750 Гц или DTMF тон.

1) Установите рабочую частоту (стр. 12)

2) Нажмите кнопку [DUP] для дуплекса и снова + дуплекс.

• "DUP-" или "DUP", кажется, указывают передачи

частота смены минус или плюс сдвиг соответственно.

3) Установить желаемую частоту смещения.

• См. поле в правом подробности.

4) Нажмите и удерживайте кнопку [V SQL] или [U SQL] для проверки

частота передачи (частота ретранслятора вход)

занят или нет.

5) Нажмите и удерживайте кнопку РТТ для передачи.

• рабочая частота на дисплее Функция автоматического ¬

автоматически изменения частоты передачи (повторитель

входная частота).

• На следующей странице, когда ретранслятор требует тон.

6) Отпустите РТТ получить.

7) Чтобы вернуться к простой, нажмите [DUP], пока "DUP"

исчезает.

- Как / мы

SET MODE

V / U отдельные настройки

rOFFSET установки частоты

Майни DUP

п _Ј я п п

и. U U U

1) Нажмите кнопку [BAND], чтобы выбрать VHF и UHF.

2) Нажмите кнопку [SET] несколько раз, пока "DUP" появится

мигает на дисплее функции, как показано выше.

• Обратитесь к р. 11 Подробнее SET режиме.

3) Поверните настройки управления для установки желаемого смещения

частоты.

• Используйте [V / МГц] для быстрой настройки МГц.

• Выбор шага настройки справедливо для настройки (стр. 12)

4) Нажмите любую кнопку, кроме [V / МГц], [SET] и [HI / LOW]

для установки значения и выйти из режима SET.

N OT E: К огда я Ђ; переход SMIT F REQ ие ственности вне

м е запрет D, T побежал см я SSI на это я MPOS си BLE и "о F F"

появляется на фу н че ни я п DISP лежал.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

• CTCSS подзвуковой тон

IC-2410A / H версия для США имеет 38 подзвуковой тонн. Другие версии имеют 88,5 Гц только.

Нажмите [T / T.SQL], пока только "T" появляется.

Чтобы установить подзвуковой частоты тона, использование SET режиме. Посмотреть

на право подробности.

США, NG

SET MODE

V / U отдельные настройки

. Подзвуковой тон настройки частоты

(Дополнительно UT-67 является необходимым, за исключением версии США).

0 0 5

• D TM FT ОНОВ

П ри HM-56 (U С.А. и Азии версий)

Нажмите на нужную цифру клавиши на микрофоне, чтобы транс-

MIT DTMF тонов.

См. с. 37 на передовые операции DTM F.

• H 1750 г тонального вызова

С HM -59 (Европа д Италия версии)

Нажмите и удерживайте кнопку [TONE] на микрофоне около 1 ~ 3

секунда для передачи тона 1750 Гц сигнал вызова.

С HM -56 (U.S.A и Азии версий)

См. "HM-56 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ". (P-37)

1) Нажмите кнопку [BAND], чтобы выбрать VHF и UHF.

2) Нажмите кнопку [SET] несколько раз, пока "T" появляется и мигает

на функции дисплея.

• Обратитесь к р. 11 Подробнее SET режиме.

3) Поверните настройки управления для установки желаемого подзвуковой

тональной частоты.

(Единица измерения: Гц)

• подзвуковой список частот.

67,0 91,5 118,8 156,7 210,7

71,9 94,8 123,0 162,2 218,1

74,4 97,4 127,3 167,9 225,7

77,0 100,0 131,8 173,8 233,6

79,7 103,5 136,5 179,9 241,8

82,5 107,2 141,3 186,2 250,3

85,4 110,9 146,2 192,8

88,5 114,8 151,4 203,5

4) Нажмите любую кнопку, кроме [SET] и [HI / LOW] для установки значения и выйти из режима SET.

ПАМЯТИ

CHANNEL

РАБОТА

память

Выбор канала

15 каналов памяти доступны в каждой группе для хранения часто используемых частот, такие как те, которые используются в повторители, групповые звонки и т.д.

1) Нажмите кнопку [BAND], чтобы выбрать VHF и UHF.

2) Чтобы выбрать режим работы памяти, нажмите кнопку [M / CALL], пока

"M" и номер канала памяти появится на

Функция отображения.

N 5. E B D

KMIIS

3) Поверните настройки управления, чтобы выбрать желаемый memorychannel.

• [UP] или [DN] также может быть использована для выбора.

• Каналы памяти "A" и "B" используется для

программируемая края сканирования.

• При подключении дополнительного DTMF удаленного активирована,

канал памяти можно выбрать с помощью кода DTMF,

(Pgs.41 ~ 43)

N 0 TE: Wh ан Up Sw зуд Re сучок активирован,

[UP] или [D N] не может быть использован для настройки частоты UEN су.

См. P-29 для Detai Ls.

Программирование канала памяти

Вы можете запрограммировать следующие данные в канал памяти:

- Рабочая частота

* Я или подзвуковой датчика тон ON / OFF

2

- Duplex информации (DUP или DUP-и офсетной

частоты)

- Тональный шумоподавитель

и это тональной частоты ** 1 дополнительный UT-67 является необходимым для всех версий. * 2 дополнительных UT-67 необходимо изменить частоту, за исключением версии США.

1) Выберите канал памяти для программирования, как

описанные слева.

2) Нажмите кнопку [V / МГц], чтобы выбрать VFO режиме.

3) Установить требуемые данные, как описано выше, чтобы быть

запрограммирован в памяти канала.

4) Нажмите и удерживайте кнопку [MW] на 2 сек.

• Если звуковой сигнал включен, 3 гудка предупредить Вас, что содержание запрограммированы.

5) После того, как содержимое записывается в память

канал, и вы хотите, чтобы проверить их, нажмите [мл

CALL], чтобы выбрать канал памяти.

Оперативной памяти CHANNEL

Передача данных в памяти

Вы можете копировать и переносить содержимое канала памяти, я НТО V FO.

Эта функция особенно полезна при поиске сигналов вокруг частоты канала памяти.

1) Выберите нужный канал памяти, как описано

на р. 21.

2) Нажмите и удерживайте кнопку [MW] на 2 сек.

• Содержание передаются в VFO.

• трансивер переходит в режим VFO автоматически.

O O

000000 Q O

п

Нажмите и удерживайте кнопку [MW].

^ УДОБНЫЕ-

Смещение частоты, подзвуковой частоты тона, подзвуковой датчика тон ON / OFF настройки и направление смещения (DUP или DUP-) одновременно передается в VFO. Вам не нужно выбрать необходимое условие ретранслятора снова.

Если память или по телефону канал содержит дополнительный тон шумоподавителя установка, настройка и переданы в VFO.

Память содержимого канала I Главная I DUP-

N5.BBQ

"IS

• ^ L передается.

VFO I Главная I DUP-

HS.BB0

IS

ЗВОНИТЕ

CHANNEL

РАБОТА

Призвание

йка

канала вызова

Один канал вызова оснащены каждой полосы. Вызов программируемых каналов для хранения наиболее часто используемых частот. Вызов каналов отдельно от каналов памяти.

1) Нажмите кнопку [BAND], чтобы выбрать VHF и UHF.

2) Нажмите кнопку [M / CALL] 1 или 2 раза, чтобы указать больших "C"

• Вызов канал.

3) Для возврата в режим VFO, нажмите кнопку [V / МГц].

Для возврата в режим памяти, нажмите кнопку [M / CALL].

4) Нажмите и удерживайте кнопку [MW] на 2 сек.

5) После того, как частота записывается в канал вызова

и вы хотите, чтобы проверить содержимое, нажмите кнопку [M /

CALL], чтобы вызвать канал вызова.

Передача содержимого канала вызова

Содержание канала вызова могут быть перенесены в VFO.

Программирование канала вызова

1) Вызовите канал вызова нужного диапазона, как описано

выше.

• "C" появляется.

2) Нажмите кнопку [V / МГц], чтобы выбрать VFO режиме.

• "C" изменениях в небольшом "с".

3) Установить желаемую частоту (и дуплексный, когда

требуется), чтобы быть запрограммирована в канал вызова.

1) Вызовите канал вызова нужного диапазона, как описано

слева.

2) Нажмите и удерживайте кнопку [MW] на 2 сек.

• трансивер переходит в режим VFO автоматически.

• "C" изменениях в небольшом "с".

СКАНИРОВАНИЕ

РАБОТА

сканирование

Операционный

Есть 3 функции сканирования для вашего удобства, как описано ниже.

Сканирование памяти

Повторное сканирование всех каналов памяти.

N 0 T E: ACTi Ч е н и м е дополнительный тон squel с привет с отключенной

Дури я п п т GS может сканировать только он останавливается Whe п подписей с

м е с утра е в н е получили.

1) Проверка типа

PROGRAMMED SCAN

Повторное сканирование между 2 программируемые пользователем

сканирования края, канал памяти и B.

NMEMORY SKIP SCAN

Сканирование

Прыгать

24

21.

запрограммирован.

РАБОТА

смотреть

Приоритет

интервалами.

Приблизительный

интервалами.

Приблизительный

Приблизительный

27

каналы

Пример:

ПО

(Опция)

Выбирать

о

555

о

п

Просить

0.

Мы

31

завершена.

режиме.

32

31

Подробнее.

функция

Тон

функция

появляется.

вручную.

36

Письменность

клавишами.

режиме.

38

1 2

функция

39

40

Удаленный

41

1 3

Ми

42

1 3

Удаленный

43

Затем

J

44

45

Поиск и устранение неисправностей

р. 8 л. 46

р.

р. 20

р. 13

р. 25

р. 26

р. 46

Процессор

сброс

Предохранитель

замена

Предохранитель

Резервное копирование

Очистка

46

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЩИЕ

Режим

Размеры

Вес

Максимум

