Питание ламп дневного света

от низковольтных источников постоянного тока
Предлагаемое мною устройство может применяться в самых различных сферах нашей жизни. Его удобно использовать в быту при отключении электроэнергии, аварийном освещении, освещении объектов не имеющих подключения к сети 220V, на отдыхе или в дороге. При подключении к автомобильному аккумулятору лампа дневного света дает яркий равномерный свет, и намного экономичнее автомобильной лампы. Преобразователь занимает мало места, прост в изготовлении. 

Схема устройства: 


Детали конструкции:

Резисторы: R1 - 680 Ом, R2 - 4К, R3 - 3К, R4 - 100 Ом, R5 - 51 Ом. Все примененные в схеме резисторы мощностью 0.125Вт.

Конденсаторы: С1 - 2.2nF, C2 - 10 nF.

Транзисторы: VT1 - КТ361Г (можно применить любой соответствующий по параметрам транзистор, например, импортного производства S8550), VT2 - КТ805АМ, который можно заменить на КТ841А, КТ850А (в последнем случае возможно придется изменить сопротивление R5) или импортными аналогами KSD363, 2SC2122, 2SC216B.

Микросхема D1 - таймер 555, аналог отечественного производства КР1006ВИ1.

Лампа дневного света мощностью от четырех до двадцати ватт отечественного или импортного производства.

Очень важным элементом устройства является трансформатор, который наматывается на ферритовом, марки М2000НМ Ш-образном сердечнике сечением 7x7 (можно также 6x6). Сначала наматывается вторичная обмотка, которая содержит 320 витков провода ПЭЛШО сечением 0.2 мм, можно также применить провод без шелковой изоляции и сечением отличающимся на 0.05 мм, но тогда желательно изолировать слои фторопластовой лентой или лакотканью. Первичная обмотка наматывается поверх вторичной проводом ПЭЛ сечением 0.5 мм и содержит 16 витков. Очень важно при сборке трансформатора обеспечить немагнитный зазор около 0,02-0,1 мм для предотвращения намагничивания магнитопровода. Больший зазор ведет к резкому уменьшению индуктивности трансформатора Т1, что ухудшит условия работы схемы. Это легко сделать, если наклеить на соприкасающиеся поверхности скотч.

Транзистор VT2 необходимо установит на теплоотвод площадью не мене 25 кв. см.

Питание преобразователя осуществляется от источника 6-12V с силой тока не менее 1.5А. 
