Nixie Clock Kit
Набор включает в себя плату, компоненты для сборки часов, и руководство по сборке. Лампы в набор не входят.

Технические характеристики:

Питание – 12 В.
Ток потребления – 200 мА.
Будьте осторожны,  на плате присутствует высокое напряжение, перед запуском внимательно проверьте и просмотрите!

Функционал часов:
1. Отображение часов в формате :

ЧЧ.ММ.СС
2. Отображение даты в формате :

ДД.ММ.ГГ

3. Отображение температуры в формате :
 --    °С    –
4. Наличие DS3231 обеспечивает высокую точность хода часов.

5. Возможность управления часами с пульта ДУ.
6. Ночной режим часов.
7. Будильник.
8. Ежечасный сигнал. Возможность включения и выключения . 
9. Установка промежутка времени работы сигнала. (что бы ночью не мешал спать ).
10. Пять  режимов индикации:
· Обычный перебор цифр.
· Плавное затухание и появление цифр.
· Эффект прокрутки цифр.
· Наложение цифр.
Возможность включение как каждого отдельно так и автоматического перебора режимов индикации.  В автоматическом режиме смена режима индикации происходит после каждого отображения даты.
11. Два режима отображения даты:
· Простой показ даты
· Вывод даты с эффектом прокрутки-сдвига.
12. Возможность установки интервала отображения даты в пределах от 10 до 99 с.
13. Возможность подключения разделительной точки между лампами, с несколькими режимами работы:
· Мигание разделительной точки.
· Точка постоянно горит
· Точка отключена.
14. Маятник с возможностью включении и выключения.
15. Наличие красной и синей подсветок.
 Список компонентов.

	Конденсаторы

	C1,C12,C13,C21,
C9
	100 uF/16V
	5 шт.

	С27
	4.7 uF/16V
	1 шт.

	C28
	10 uF/400V
	1шт.

	С2,С3,С4,С5,С6,

С7,С10,С11,С14,

С15,С16,С17,С18,

С19,С20,С23,С24,

С25,С28,


	0.1 uF
	19 шт.

	С22,С29
	470 pF
	2 шт.

	С40,С41
	22 pF
	2 шт.

	Светодиоды

	D1-D6
	Синие
	6 шт.

	D7-D12
	Красные
	6 шт.

	Диоды

	Д1
	1N5819
	1 шт.

	Д2
	BYV26C
	1 шт.

	Транзисторы

	

	VT1,VT3,VT5,

VT9,VT14,VT15.
	MPSA42
	6 шт.

	VT2,VT4,VT6.
	MPSA92
	3 шт.

	VT8,VT11.
	BC856
	2 шт.

	VT10,VT7,VT12,

VT13,VT16,
	BC846
	5 шт.

	VT17
	STGD10NC60H
	1 шт.

	Микросхемы

	IC1
	Atmega168
	1 шт.

	IC2
	Attiny13
	1 шт.

	IC3,IC4
	MC34063
	2 шт.

	IC5,IC6
	K155ИД1
	2 шт.

	IC7
	DS3231
	1 шт.

	IC8
	IR4427
	1 шт.

	Индуктивность

	L1
	220 H
	2 шт.

	L2
	
	

	Разъемы, кнопки и остальное

	К1,К2
	Кнопки
	2 шт.

	Х1
	Кварц

16 мГц
	1 шт.

	J1
	Разъем питания
	1 шт.

	J2
	Разъем DS18b20
	1 шт.

	ВТ1
	Панелька 3V
	1 шт.

	Buzzer
	Звукоизлучатель KPX-1201B
	1 шт.


	IR
	ИК приемник  TSOP32238
	1 шт.


	Резисторы

	R2,R3,R6,R7,

R8,R9,R17,R18,

R40,R47,R50,

R53,R67,R69,R29.
	10 кОм
	15 шт.

	R11,R12,R13,R16,

R22,R24,R39,R71.
	820 Ом
	8 шт.

	R32,R33,R34,R35,

R36,R37,R59,R45.
	220 Ом
	8 шт.

	R10,R14,R15,R27, R30,R31,R38,R46,
R49,R52,R55,

R56,R60,
	4.7 кОм
	14 шт.

	R4,R20,R68.


	2.2 кОм
	3 шт.

	R5,R44,R57,R58,

R64,R65.


	3.3 кОм
	6 шт.

	R19,R21,R42.


	1 кОм
	3 шт.

	R48,R51,R54.


	1 мОм
	3 шт.

	R61,R62
	82 кОм
	2 шт.

	R43
	3 кОм
	1 шт.

	R70
	1.5 кОм
	1 шт.

	R66
	5.6 Ом
	1 шт.

	R63
	0 Ом
	1 шт.

	R41
	0.33 Ом
	1 шт.

	R25
	20 Ом
	1 шт.

	R26,R28
	75 Ом
	1 шт.

	R1
	560 кОм
	1 шт.

	R23
	Переменник 4.7 кОм
	1 шт.


Меню часов.

Перемещение по меню с помощи кнопки MODE изменение значений SET. При кратковременном нажатии на кнопки SET происходит отображение температуры. При удержании кнопки  SET  около 1 секунды включается ночной режим часов. Выключение ночного режима аналогично включению. При удержании кнопки  MODE  около 1 секунды включается подсветка, перебор красной, синей подсветки происходит кратковременным нажатием кнопки MODE. Выключение подсветки аналогично включению.
Длинное удержание кнопки MODE:

1. Меню установки времени.

· Установка часов.

· Установка минут.

· Установка секунд.

2. Меню установки даты.

· Установка числа.

· Установка месяца.

· Установка года.

3. Меню установки периода даты и смены эффектов.

· Установка времени показа даты 10-99 сек. 
При нуле отображение даты выключено.
· Установка режима отображения даты.

  0 – простой показ даты.

  1 – Эффект вывода даты.

· Выбор режимов индикации.

0 – простой перебор цифр

1 – плавное гашение и включение цифр.

2 – прокрутка цифр.

3 – наложение цифр.

4 – автоматический перебор режимов, изменяется каждый раз после     режима отображения даты.

4. Меню управления маятником и разделительной точкой.

· Управление маятником.


0 – выключен.


1 – включен.

· Управление разделительной точкой.


0 – выключена.


1 –мерцание .


3 –постоянно включена.

Длинное удержание кнопки SET.

1. Меню установки будильника, его вкл. , выкл. и установка ежечасного сигнала.

· Установка часов будильника.

· Установка минут будильника.

· Установка управления будильника и ежечасного сигнала.

0 – будильник и сигнал выключены.

1 – будильник включен.

2 – сигнал включен.
3 - будильник и ежечасный сигнал включены.
2. Меню установки времени работы ежечасного сигнала, соответственно если он включен.


Установка интервала происходит в виде: С которого часа работает и по какой. Например, с 07 утра и до 21 вечера.
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