Электрическая схема ГБО для ВАЗ 21102.
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VD1-VD4 : КД 226;
R1-R4 : 1,2 кОм;
Кнопка «ГАЗ / БЕНЗИН» : с фиксацией;
Кнопка «ВПРЫСК» : без фиксации;
Р1 –пятиконтактное;
Р2 –четырёхконтактное;
Р3 –четырёхконтактное; 
Пр – предохранитель 3А.
Прошивка M1BD13T71 (1-я ГАЗ, 2-я БЕНЗИН-ДИНАМИК),
Редуктор-испаритель – вакуумный.
Работа на ГАЗЕ.
   При выключенной Кнопке «ГАЗ / БЕНЗИН» через замкнутые НЗ контакты реле Р1 включается Газ. клапан, через разомкнутые НР контакты реле Р2 разорвана цепь питания форсунок, включен Эмулятор форсунок, работают газовые калибровки прошивки. При кратковременном нажатии на Кнопку «ВПРЫСК» есть возможность включить Газ. клапан впрыска на редукторе-испарителе. Цепь питания электробензонасоса разорвана НР контактами реле Р3.  
Работа на БЕНЗИНЕ.

   При включенной Кнопке «ГАЗ / БЕНЗИН» срабатывает реле Р1, рвётся цепь питания Газ. клапана, через замкнувшиеся НР контакты реле Р1 срабатывают реле Р2 и Р3, загорается лампочка Л, через замкнувшиеся НР контакты реле Р2 подаётся питание на форсунки и отключается Эмулятор форсунок, работают бензиновые калибровки прошивки. Цепь питания электробензонасоса замкнута контактами реле Р3.  
   Надо приобрести 2 кнопки , такие же, как   [image: image2.png]


 . Одну оставить как есть, это будет Кнопка «ГАЗ/БЕНЗИН», а из второй удалить стальную скобку и она станет Кнопкой «ВПРЫСК». Обе кнопки установить вместо заглушек. Ещё надо приобрести разъёмы форсунок: вилку (б) и розетку (Б) - для подключения эмулятора форсунок. 
   Лампочка Л это незадействованная лампочка [image: image3.png]


на комбинации приборов. Подключать к  штекеру 7 колодки Х1  (красного цвета) комбинации приборов. Дорожку от контакта лампочки к общей цепи лампочек разрезать и подать на неё минус (есть на комбинации приборов). Одноконтактный разъём провода «D» (серого цвета) электробензонасоса находится под консолью справа. Его нужно разомкнуть и подсоединить НР контакты реле Р3.
  В ЭБУ нужно допаять три элемента. Прошивку вместо M1BD13T71  можно поставить и M1GAS70.  
