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На данный момент имеются два входа и два выхода. Надо добавить ещё один вход с подтягивающим резистором на любую свободную ногу.

Что должно получиться (нижний предел – 0Гц):

1. блокировка - единица, дополнительный - безразлично:
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В общем - то, что и было (импульсы 100/800мс)

2. блокировка - нолик, дополнительный - нолик:

[image: image3.wmf]30Гц

25Гц

28Гц

32Гц

35Гц

Выход 6

Выход 5

Зона

нечувств.

50Гц

45Гц

48Гц

52Гц

55Гц

Выход 6

Выход 5

Зона

нечувств.


Как бы все импульсы с зонами переносятся с 50 на 30 герц

3. блокировка – нолик,  дополнительный – единичка:

пятый выход МК – нолик,  шестой выход – единица. Вход IN игнорируется.

Как-то так….

