Мы делали автоматический прогрев машины, т.е. поддержание постоянных оборотов двигателя с помощью мотора-редуктора, который управляет заслонкой в карбюраторе. На вход МК (IN) подаются импульсы с датчика Холла, МК их считает и в зависимости от изменения частоты от установленной подаёт сигналы на закрытие заслонки (вых.5) или открытие (вых.6). Установленную частоту мы выбрали 50Гц (1500 об/мин). Зона нечувствительности – 4Гц (48-52Гц). 

Работа с максимальных оборотов (к примеру 200Гц): до 55Гц с выхода 6 МК идёт постоянный сигнал (единица) на открытие заслонки, потом импульсами по 100мс через каждые 800мс до зоны нечувствительности, т.е до 52Гц. То же самое происходит и при увеличении оборотов: с 0 до 45Гц  на закрытие заслонки идёт постоянный сигнал с выхода 5 МК, потом до 48Гц – импульсами 100/800мс.
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При появлении нолика на входе блокировки -  на выходе 5 МК появляется нолик, на выходе 6 – единица, вне зависимости от оборотов. То есть при достижении определённой температуры двигателя (у меня 30 градусов) заслонка в карбюраторе полностью открывается.

Это то, что сделано
Что надо доделать:

Добавить ногу на МК, обзовём её «доп», как и блокировку – подтянуть  к плюсу. Пока на блокировке сидит единичка – она не работает, игнорируется.
На блокировке появляется нолик:
На «Доп» сидит единичка - на выходе 5 МК появляется нолик, на выходе 6 – единица, вне зависимости от оборотов.

На «Доп» сидит нолик – меняется установленная частота с 50Гц на 30Гц:
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Зоны те же самые: по 2Гц нечувствительности и 3Гц импульсов 100/800мс в каждую сторону от установленной частоты.

Как то так.
