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Вот такие цифры получились. Зона мигания правильная - 3 герца с обеих сторон, а вот зона нечувствительности вместо 4 герц – 56-49= 7Гц.
То же самое и на 30 герцах……
