При работе порогового РР напряжение на катушку возбуждения подаётся при напряжении менее 14 вольт, при 14вольтах напряжение исчезает и реле ждёт снова снижения напряжения для открытия транзистора. Частота переключения транзистора зависит от числа обормотов двигателя, от нагрузки и меняется в широких пределах. К примеру на ХХ  и нагрузке частота переключения очень маленькая, возможно появление мерцания ламп.

В ШИМ регуляторе частота переключения выходного транзистора всегда постоянна (300-600Гц), меняется только ширина импульсов в зависимости от скорости повышения напряжения генератора, которая зависит, как известно, от числа оборотов и нагрузки. До 14 вольт вых. транзистор открыт, при 14 вольтах включается ШИМ, который сам выбирает ширину импульсов в зависимости от числа обормотов и тэдэ, всё зависит от скорости разряда С3.

Как мне кажется, в журнале немного не правильно описана работа этого регулятора: я не нашёл цепи плавного разряда С3…
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Смотрим как работает ШИМ регулятор: как видно он начинает работать когда замыкается нижний контакт (14В).  На выходе транзистор закрывается, правда кратковременно открывается во время замыкания верхнего контакта (каждые 0,33 миллисекунды). Для того, чтобы на выходе получился меандр необходимо, чтобы напряжение успело снизиться от размыкания верхнего контакта до размыкания нижнего за 0,16 миллисекунды.
Дальше мысль останавливается, продолжите.

Может и не прав – поправьте.
