	Наименование
	Кол-во
	Описание

	ATmega8A-PU
	2
	8K Flash, 1K RAM, 512 EE, 2.7 - 5.5 V, 16 MHz, ADC 6 x 10 bit, USART, SPI, I2C 

	L7805CV
	4
	Стабилизатор напряжения 5 V, 1.5 А, падение 2 V, 0..+150°С, Uin max = 35 V

	3296W 100 Ом
	2
	Резистор подстроечный многооборотный

	3296W 220 Ом
	2
	Резистор подстроечный многооборотный

	3296W 330 Ом
	2
	Резистор подстроечный многооборотный

	3296W 470 Ом
	2
	Резистор подстроечный многооборотный

	3296W 1 КОм
	5
	Резистор подстроечный многооборотный

	3296W 1.5 КОм
	2
	Резистор подстроечный многооборотный

	3296W 2 КОм
	2
	Резистор подстроечный многооборотный

	3296W 2.2 КОм
	2
	Резистор подстроечный многооборотный

	3296W 3.3 КОм
	2
	Резистор подстроечный многооборотный

	3296W 15 КОм
	2
	Резистор подстроечный многооборотный

	3296W 20 КОм
	2
	Резистор подстроечный многооборотный

	3296W 33 КОм
	2
	Резистор подстроечный многооборотный

	3296W 220 КОм
	2
	Резистор подстроечный многооборотный

	3296W 1 МОм
	2
	Резистор подстроечный многооборотный

	WH1602D-TML-CT
	1
	ЖКИ 16 x 2, англо-русский, синий негатив, белая подсветка, 12:00, -20..+70 °С, 85 x 30 мм, KS0066 (HD44780)

	SCSM-28 (цанг.)
	1
	Панелька под микросхему DIP-28 цанговая шаг 2.54, ширина 7,62 мм

	SCS-28
	5
	Панелька под микросхему DIP-28 шаг 2.54, ширина 7,62 мм

	DG300-5.0-02P-12
	5
	Клеммник винтовой, 2 конт., шаг 5.0 мм, синий, 250V/24A

	DG300-5.0-03P-12
	5
	Клеммник винтовой, 3 конт., шаг 5.0 мм, синий, 250V/24A

	DS18B20
	4
	Цифровой датчик температуры, 1-Wire, разрешение 9..12бит, точность ±0.5°C в диапазоне -10°...+85°C, полный диапазон -55°...+125°C, 3...5.5V, PBF

	WB-102+J
	1
	Макетная плата для монтажа без пайки, 640 точек, габариты 175 x 61 мм + набор проводов-джамперов (70 шт.)

	FR4 100x150мм (1.5мм) 1-стор.
	3
	Стеклотекстолит FR4 фольгир. (35 мкм), 1.5 мм, 1-сторонний, 100x150 мм

	PS-15-5
	1
	AC/DC преобразователь: открытый; 15 Вт; выход 5В @ 2.8А; вход: 85…264VAC / 120…370VDC; -10...60°C

	Датчик температуры ETP-02
	1
	для измерения температуры воздуха и жидкости от -50-700С

	Датчик температуры ETP-02A
	1
	для измерения температуры воздуха и жидкости от -50-700С

	KIT MP701
	1
	Релейный блок коммутации (4 канала)


