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 На рис. приведена схема «Fuss»-ycтройства на базе логарифмического усилителя. Снижение усиления при увеличении амплитуды входного сигнала достигается в этой схеме за счет изменения глубины обратной свя​зи из-за нелинейной (экспоненциальной) зависимости сопротивления диодов V3, V4, включенных в цепь отри​цательной обратной связи, от приложенного напряже​ния. Чувствительность устройства регулируют измене​нием глубины обратной связи с помощью резистора R6.
