	JAMICON конденсаторы общего назначения, серия TK 


	Технические характеристики 

Диапазон рабочих температур

-55 ... +105°C

-40 ... +105°C

-25 ... +105°C

Номинальное напряжение, В

6.3 ... 100

160 ... 400

450

Допустимое отклонение емкости от номинала
(25°C, 125Гц)

±20%

Номинальное напряжение, В

6.3 ... 100

160 ... 450

Ток утечки, мкА (25°C)

не превышает 0.01CV или 4мкА (большее значение) (после 3 минут работы)

не превышает 0.03CV+40 (после 3 минут работы)

где C и V - номинальные емкость (мкФ) и напряжение (В), соответственно

Импульсное напряжение (при 25°C)

V, В

6.3

10

16

25

35

50

63

100

160

200

250

350

400

450

S, В

8

13

20

32

44

63

79

125

200

250

300

400

450

500

Тангенс угла потерь (фактор дестабилизации) (при 25°C, 120Гц)

V, В

6.3

10

16

25

35

50

63

100

160

200

250

350

400

450

tan

0.24

0.20

0.17

0.15

0.12

0.10

0.10

0.08

0.15

0.15

0.15

0.20

0.20

0.20

при емкости более 1000мкФ к тангенсу угла потерь следует добавить 0.02 на каждые дополнительные 1000мкФ

Низкотемпературная стабильность (120Гц)

ном.напряжение, В

6.3

10

16

25

35-100

160-250

350-400

450

коэф.
импе-
данса

z-25°C/z+25°C
4

3

2

2

2

3

6

15

z-40°C/z+25°C
10

8

6

4

3

4

10

-

Наработка на отказ при 105°C - после 2000 часов при номинальном напряжении

  ток утечки 

не прeвышает заданных значений

  изменение емкости 

не более ±25% от заданного значения (при 6.3-16 В) 
не более ±20% от заданного значения (при 25-450 В) 

  фактор дестабилизации

не более 200% от заданного значения

Время хранения - 1000 часов при 105°С, затем прикладывается ном.напряжение, при этом:

  ток утечки 

не прeвышает заданных значений

  изменение емкости 

не более ±25% от заданного значения (при 6.3-16 В) 
не более ±20% от заданного значения (при 25-450 В) 

  фактор дестабилизации

не более 200% от заданного значения

Габаритные размеры:
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D

5

6.3

8

10

13

16

18

22

25

F

2.0

2.5

3.5

5.0

5.0

7.5

7.5

10.0

12.5

d

0.5

0.5

0.6

0.6

0.6

0.8

0.8

1.0

1.0

 

Коэффициенты для импульсного тока:
Частотный коэффициент
Частота, Гц

60

120

1K

10K

Номинальное
напряжение, В

6.3-25

0.85

1.00

1.10

1.20

35-100

0.85

1.00

1.15

1.25

160-250

0.75

1.00

1.25

1.40

350-450

0.70

1.00

1.30

1.50

Температурный коэффициент
65°C

1.75

85°C

1.40

105°C

1.00




 

	Габаритные размеры корпуса, максимальный импульсный ток при 105°C, 120Гц 


	W, В

 

6.3

10

16

25

35

50

 

код

OJ

1A

1C

1E

1V

1H

размер

ток

размер

ток

размер

ток

размер

ток

размер

ток

размер

ток

C, мкф

DxL
(mm)

mArms

DxL
(mm)

mArms

DxL
(mm)

mArms

DxL
(mm)

mArms

DxL
(mm)

mArms

DxL
(mm)

mArms

0.1

0R1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5x11

5

0.22

R22

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5x11

7

0.33

R33

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5x11

8

0.47

R47

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5x11

10

1

010

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5x11

15

2.2

2R2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5x11

22

3.3

3R3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5x11

27

4.7

4R7

-

-

-

-

-

-

-

--

-

-

5x11

32

10

100

-

-

-

-

-

-

5x11

38

5x11

42

5x11

46

22

220

-

-

-

-

-

-

5x11

55

5x11

65

5x11

70

33

330

-

-

-

-

-

-

5x11

70

5x11

75

6.3x11

85

47

470

-

-

-

-

5x11

75

5x11

80

5x11

90

6.3x11

110

100

101

5x11

95

5x11

100

6.3x11

100

6.3x11

140

6.3x11

150

8x11

190

220

221

5x11

140

5x11

150

6.3x11

190

8x11

230

8x11

260

10x13

310

330

331

6.3x11

200

6.3x11

210

8x11

270

8x11

280

10x13

350

10x16

410

470

471

6.3x11

230

6.3x11

260

8x11

320

10x13

370

10x16

450

10x21

560

1000

102

8x11

390

10x13

470

10x16

550

10x21

660

13x21

810

13x26

970

2200

222

10x16

660

10x21

810

13x21

950

13x26

1100

16x25

1180

16x35

1470

3300

332

10x21

880

13x21

1040

13x26

1220

16x25

1240

16x35

1560

18x35

1780

4700

472

13x21

1090

13x26

1280

16x25

1310

16x32

1530

18x35

1830

-

-

6800

682

13x26

1350

16x25

1390

16x32

1630

18x35

1880

-

-

-

-

10000

103

16x25

1450

16x35

1760

18x35

1960

20x40

2270

-

-

-

-

15000

153

16x35

1850

18x35

2050

20x40

2210

22x50

2840

-

-

-

-

22000

223

18x42

2300

20x40

2460

25x50

2940

25x50

3210

-

-

-

-

3300

333

22x50

2950

22x50

3020

25x50

3300

-

-

-

-

-

-

W, В

 

63

100

160

200

250

350

400

450

 

код

1J

2A

2C

2D

2E

2V

2G

2H

размер

ток

размер

ток

размер

ток

размер

ток

размер

ток

размер

ток

размер

ток

размер

ток

C, мкф

DxL
(mm)

mArms

DxL
(mm)

mArms

DxL
(mm)

mArms

DxL
(mm)

mArms

DxL
(mm)

mArms

DxL
(mm)

mArms

DxL
(mm)

mArms

DxL
(mm)

mArms

0.1

0R1

-

-

5x11

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.22

R22

-

-

5x11

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.33

R33

-

-

5x11

9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.47

R47

-

-

5x11

11

6.3x11

9

6.3x11

10

6.3x11

11

8x11

11

8x11

11

10x13

12

1

010

-

-

5x11

16

6.3x11

14

6.3x11

15

6.3x11

16

8x11

16

8x11

16

10x13

17

2.2

2R2

-

-

5x11

24

6.3x11

20

6.3x11

22

6.3x11

24

8x11

23

10x13

26

10x21

31

3.3

3R3

-

-

5x11

30

6.3x11

25

6.3x11

26

8x11

33

10x13

31

10x13

32

13x21

41

4.7

4R7

-

-

5x11

35

6.3x11

29

8x11

36

8x11

39

10x13

37

10x16

42

13x21

49

10

100

5x11

46

6.3x11

55

8x11

49

10x13

60

10x16

70

10x21

65

13x21

75

16x25

75

22

220

6.3x11

70

6.3x11

85

10x16

85

10x21

110

13x21

130

13x26

120

13x26

120

16x32

130

33

330

6.3x11

95

8x11

120

10x21

120

13x21

140

13x21

150

16x25

140

16x32

160

18x35

170

47

470

6.3x11

110

10x13

160

13x21

160

13x21

170

13x26

200

16x35

190

18x35

210

-

-

100

101

10x13

210

13x21

290

13x26

250

16x25

260

16x32

320

18x42

330

22x40

350

-

-

220

221

10x16

340

13x26

510

16x35

420

18x42

520

-

-

22x50

580

-

-

-

-

330

331

10x21

470

13x26

620

18x42

590

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

470

471

13x21

610

16x25

720

22x40

770

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1000

102

16x25

940

18x42

1410

25x50

1330

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2200

222

-

-

22x50

2260

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-




