Кодовая маркировка чип резисторов
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1.Маркировка 3-мя цифрами. 

Первые две цифры указывают значение в омах, последняя – количество нулей. Распространяется на резисторы из ряда Е-24, допуском 1 % и 5%, типоразмеров 0603, 0805 и 1206.

Пример: 103 = 10 000 = 10 кОм 
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2.Маркировка 4-мя цифрами. 

Первые три цифры указывают значения в омах последняя – количество нулей. Распространяется на резисторы из ряда Е-96, допуском 1% , типоразмеров 0805 и 1206. Буква R играет роль децимальной запятой. 
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Пример: 4402 = 440 00 = 44 кОм
3.Маркировка 3-мя символами. 

Первые два символа – цифры, указывающие значение сопротивления в омах, взятые из нижеприведенной таблицы.
 последний символ - буква, указывающая значение множителя: 
S=10-2; R=10-1(R или X = 10−1 ); A = 100 = 1;B=10; C=102; D=103; E=104; F=105.---

--- Распространяется на резисторы из ряда Е-96, допуском 1%, типоразмером 0603.

Пример: 10C = 124 x 10² = 12.4 кОм
	Код
	Значение
	Код
	Значение
	Код
	Значение
	Код
	Значение


	01
	100
	25
	178
	49
	316
	73
	562

	02
	102
	26
	182
	50
	326
	74
	576

	03
	105
	27
	187
	51
	332
	75
	590

	04
	107
	28
	191
	52
	340
	76
	604

	05
	110
	29
	196
	53
	348
	77
	619

	06
	113
	30
	200
	54
	357
	78
	634

	07
	115
	31
	205
	55
	365
	79
	649

	08
	118
	32
	210
	56
	374
	80
	665

	09
	121
	33
	215
	57
	383
	81
	681

	10
	124
	34
	221
	58
	392
	82
	698

	11
	127
	35
	226
	59
	402
	83
	715

	12
	130
	36
	232
	60
	412
	84
	732

	13
	133
	37
	237
	61
	422
	85
	750

	14
	137
	38
	243
	62
	432
	86
	768

	15
	140
	39
	249
	63
	442
	87
	787

	16
	143
	40
	255
	64
	453
	88
	806

	17
	147
	41
	261
	65
	464
	89
	825

	18
	150
	42
	267
	66
	475
	90
	845

	19
	154
	43
	274
	67
	487
	91
	866

	20
	158
	44
	280
	68
	499
	92
	887

	21
	162
	45
	287
	69
	511
	93
	909

	22
	165
	46
	294
	70
	523
	94
	931

	23
	169
	47
	301
	71
	536
	95
	953

	24
	174
	48
	309
	72
	549
	96
	976


