TDA1552Q
Собираем мощный автомобильный УНЧ

Простой, надежный и мощный усилитель (рис. 7.5) можно собрать на микросхеме Philips - TDA1552Q. Данный чип содержит встроенный стабилизатор напряжения, защиту от перегрева, короткого замыкания в нагрузке, переполюсовки питания. Технические характеристики усилителя мощности на TDA1552Q перечислены ниже.

Номинальная выходная мощность при напряжении питания 14,4 В 2X22 Вт
Коэффициент нелинейных искажений не более 10%
Входное сопротивление 60 кОм
Уровень собственных шумов не более -80 дБ
Сопротивление нагрузки 4-8 Ом
Напряжение питания 6-18 В
Компонентами СЗ и R1 задается время задержки подключения динамиков, что избавляет их от характерных хлопков при включении питания усилителя. Задержку можно регулировать, изменяя сопротивление резистора или емкость конденсатора.
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Рис. 7.5 - Схема усилителя на TDA1552Q
Внешний вид микросхемы представлен на рис. 7.6. Эбязательно привинтите микросхему к радиатору. Им ножет быть кусок алюминие-зой пластины размером 120x50 мм. Чем больше радиатор, тем большую мощность будет отдавать микросхема в нагрузку, меньше перегреваться и ее внутренняя защита не будет срабатывать. Напряжение питания должно быть нестабилизированным, как уже упоминалось выше, микросхема содержит встроенный стабилизатор напряжения. В качестве источника питания подойдет автомобильный аккумулятор, для питания от него собственно и рассчитана данная микросхема. Но, если вы захотите использовать усилитель в домашнем обиходе, вам понадобится блок питания.
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Рис. 7.6 - Внешний вид микросхемы TDA1552Q
Блок питания усилителя может быть собран по схеме, представленной на рис. 7.7. Он не содержит стабилизатора, так как «зашит» в самой микросхеме. Вам понадобится сетевая вилка (XI, Х2) с проводом, предохранитель F1 на ток не
более 1 А, трансформатор Т2 с первичной обмоткой 220 В с вторичной на 10-13 В, диодный мост D1 и конденсатор н большую емкость С1. И самое важное - провода питания идущие к микросхеме УНЧ, должны быть скручены, инач при повышении громкости микросхему будет «заваливать (на слух - это ужасные искажения).
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Рис. 7.7 - Блок питания усилителя на TDA1552Q
Так как данный блок питания питается от электрической сети, вы должны быть очень внимательны при подключении всех деталей и соблюдать правила безопасности. Лучше попросить кого-то проверить правильность соединения, а потом подключить устройство к сети. Прежде чем подсоединять блок питания к УНЧ, проверьте также тестером напряжение между общим проводом и контактом ХЗ. В этой цепи должно быть не более 17 В, так как сама микросхема рассчитана на максимальное напряжение 18 В.

В качестве громкоговорителей SPK L и SPK R могут использоваться динамики ваттностью не менее 20. Вы можете также подключить колонки от музыкального центра. Внешний вид собранного блока питания вы можете увидеть на рис. 7.8.
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Рис. 7.8 - Внешний вид собранного блока питания
