Про куркулятор лысого. 
Попытка раз. Напряжение 220 вольт. Сетевое. 
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Намотал много витков. Около 30. Посмотрел осциллограмму. Ровная пила. Амплитуда 0,6 в. Сматывал по 1 витку и смотрел на картинку. Пила с уменьшением витков становилась больше. На 10 или 9 витках амплитуда была около 10 вольт.Загогулин не наблюдалось. Транс быстро нагревался. На 7 витке взорвался 740, стоял вместо IGBT. Громко. 
Нагрев транса уже сам по себе свидетельствует о насыщении. 
Попытка два. Напряжение сетевое. 
Схема таже, только последовательно с резистором и трансом включена лампа 200 ват(220 вольт). 
Опять с 30 витков. Лампа не светится. На 13-12 витке стала едва заметно светиться нить накала лампы. Далее при уменьшении витков свечение становилось ярче. 
Считаю что 12-13 витков есть насыщение. Лишний ток(точнее мощность) стал рассеиваться на лампе. 
Может я осцил не туда подключил? Слово "загиб" тоже можно трактовать по разному. Лучше один раз увидеть.

Не поленился и померял на своём трансе интуктивность первички силового транса: 5миллигенри. Индуктивность рассеяния 12мкГн. Зазор у меня 0,05мм , т.е по 0,025 на сторону. Делал его из пластин слюды от какого-то конденсатора КСО. Откалывал послойно острым ножом и мерял микрометром. Слюда позволяет получить точность до 0,5мкм. 
По поводу всяческих загибов и перегибов. Для сварочника в Бармалеевской компановке страшно не КЗ (т.к. это источник тока, и при правильной организации обратной связи ему по фиг КЗ или согласованная нагрузка), а страшен ХХ, т.к. именно в этом режиме мы гоняем чистую реактивку из обмотки в феррит и оттуда обратно через диоды в конденсатор. В этой связи нужно ставить ограничитель ХХ- а именно стабиллитрон 60В+ резистор 2к7+ оптопара РС817 и садить 1 ногу 3845 на землю. Тогда не надо будет гонять часами транс и смотреть нагрелся он или нет на холостом!

Чото все молчат как рыбы об лёд. Помогите не спецу в этой области (я в другом шарю зато  ). Инвентер хОчу сильно, аж мочи нет терпеть. Ответте на мои лоховские вопросы. 

1.У меня у MBR20100 три ноги, а на схеме две. Его как впаивать? 

2.Чем заменить P6KE200. Не нашел. 

3.Для блока питания подойдёт транс из компового БП??? У него сечение чуть меньше 7х7. Нужно ли обмотки пересчитывать? 

4.Что такое "зазор 0.5" и главное как его сделать на практике. 

Ну раз все молчат,я отвечу: 

p6ke200 можно заменить на 1,5КЕ200 или Р6КЕ220. Это вообще-то сапрессор и , по хорошему, ни чем не заменяется. Можно вместо него поставить резистор 62кОм 2Вт+ в параллель ему конденсатор 4,7нФ 600В. 

У MBR20100 параллелиш две крайние ноги и соединяеш их с обмоткой, а центральная и будет плюсом. 

Подойдёт, и обмотки можно не пересчитывать ( Это с первого раза геморр, я так народ и не научил считать флай-бэк трансформаторы, не думаю, что и у тебя получится) главное зазором подбери индуктивность первички в пределах 1,4--1,6 миллигенри. Зазор делай только на среднем керне тупо его подпиливая алмазным надфилем.Крайние керны должны при этом быть сомкнутыми. 

Подключил блок управления. В нагрузке вторичных обмоток ТР2 200 ом. Посмотрел осцилу на 6 ноге 3845. Видны прямоугольные импульсы. Кручу "регулятор тока" ничего не меняется. В крайнем положении генерация срывается и слышен свист. 

Плиз выложите у кого рабочий вариант осцилограмму с 6 ноги.

На 6 ноге 3845 без обратной связи по току (а у вас её ещё нет) должен быть меанд т.е. скважность 2. Регулятором тока вы меняете уставку, т.е. порог срабатывания а не длителность импульсов. 

Длительность будет менятся когда вы соберёте всё и нагрузите. 

А сейчас генерация не срывается, это у вас делитель на регуляторе тока чуть кривоват, по этому и заскакивает на режим глубокое ограничение тока. Импульсы могут появлятся очень короткие и не в каждый период. Пока не обращайте внимания. На готовом девайсе вам понадобится всё равно настраивать мин и макс тока. Что делается этим делителем и сопротивлением после токового трансформатора. 

Собирайте дальше. Но всё же не плохо бы ознакомится с даташитом UC3845 и понять как эта хреновина работает

Фазировку трансформатора тока. С однолучевым осциллом можно сделать сл. 

К выходу 3845 т.е. к 6 ноге (ничего не отключая) повесте сопротивление 1К , другой конец этого сопротивления через емкость 5-10нан на нуль управления. Точку соединения сопротивления и емкости через другое сопротивлений в 1к на 3 ногу и ещё одно сопротивление в 1к с этой 3й ноги на землю(нуль управления).Цепь токового трансформатора от 3 ноги отключить. 

Всё это сначала надо проделать без подачи силы. Вы на выходе, 6 ноге, увидите уже не меанд а короткие импульсы. Т.е короткий импульс в верх. 

Зачем это нужно? 

При отсутствии этой временной навески весьма сложно определить фазировку тт. Т.к. при меандре трудно понять одним щупом осциллографа о фазировке. При изменении скважности этой цепью сразу становится понятно, что короткий импульс c тт - это ваш и должен он быть положительным. 

Теперь можете подавать силу , но только по чуть чуть, чтоб колько хватило сигнала для осциллографа с токового трансформатора. Если короткий импульс отрицательный - меняйте местами одну из обмоток. 

После фазировки эту цепь незабудте отключить и подключить цепь ТТ. 

Такой способ используют на www.y-u-r.narod.ru

Фазировка трансформатора тока тут скорее всего нипричем. И вполне возможно что она правильная у тебя. 

Если эта картинка при положении рег тока на мин, то стоит попробовать подобрать резисторы что на ногах самого переменника регулятора, те что к земле и к опорному идут. Скорее всего мин задание слишком мало и UC начинает ловить ток намагничения с помехами. 

Покрути ручку регулятора и посмотри что меняется. 

Не забудь, что меньший выходной ток - это большее напряжение подавемое на вход UC, поскольку внутри UC стоит операционник в инвертирующем включении с К = 1 ( ну есно если схема как у класика Бармалея ). И еще, если меняется один резистор, то приедется менять и второй. 

Ну а фазировать ТТ лучше на небольшой нагрузке, пару ом , ватт 50. Четко будет видно что длительность импульсов на выходе схлопывается когда касаешся этой нагрузки при правильной фазировке и мин задании. Но все это только когда уже все собрано полностью ( это я про вых диоды и дроссель )

Идём дальше. что делать если осцилографа нет? Ты можеш измерить индуктивность и частоту? Тогда можно вычислить ток намаг. по формуле I= t* U/L 

где I ток намаг. t время импульса,U напряжение (300в) L индуктивность первички. Только вычислить насыщение ты не сможешь. Тогда вклычаешь аппарат и гоняешь на холостом ходу где то час , потом щупаешь ферит. Если не сильно греется тогда всё в норме (по крайней мере с холодным феритом и напругой 220 в).

