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   С целью снижения статических потерь вместо диодов можно использовать синхронные выпрямители на МДП-транзисторах. В такой схеме транзистор VT1 открыт при положительном напряжении Up, а транзистор VT2 -при отрицательном напряжении Up. Транзисторами можно управлять от схемы управления и непосредственно от вторичной обмотки трансформатора.
При работе СВ на нагрузку с ёмкостной реакцией необходимо управление транзисторами в зависимости от зарядного тока, что позволяет схема с трансформатором тока (с инверсным включением транзисторов и с управлением по цепи затвор - исток):
   Сравним статические потери выпрямительного диода и синхронного выпрямителя при токе через выпрямитель I=10 А:
   Pd=IUd=10·1=10 Вт,
   Ps=I2Rds=100·0,03=3 Вт,
   Где Pd-потери для диода, Ps-потери для МДП-транзистора, Ud-1 В - прямое падение напряжения на диоде, Rds= 0,03 Ом -сопротивление канала транзистора.
   Применение синхронных выпрямителей особенно актуально при низких выходных напряжениях (1,6; 3,3; 5 В), когда падение напряжения на диоде может составлять треть выходного напряжения (для U0=3,3 В). Однако современные МДП-транзисторы целесообразно применять в синхронных выпрямителях с выходным напряжением до 48 В и выше. Сопротивление Rds транзисторов на максимальное напряжение 150-200 В не превышает 20 мОм.
