Отечественная система обозначений ТКЕ (в том числе старая и очень старая)
	Группа ТКЕ
	Номинальное значение ТКЕ
	Буква
	Цветовое обозначение
	Старое цветовое обозначение

	
	
	
	
	корпус
	метка

	П210
	+210 ppm/ °C
	—
	—
	(Синий)
	(Чёрная)

	П100 (П120)
	+100 ppm/ °C (+120 ppm/ °C)
	A
	Красный + фиолетовый
	Синий
	—

	П60
	+60 ppm/ °C
	G
	—
	Синий (серый)
	Чёрная (красная)

	П33
	+33 ppm/ °C 
	N
	Серый
	Серый
	—

	МП0
	0 ppm/ °C
	C
	Чёрный
	Голубой
	Чёрная

	М33
	-33 ppm/ °C
	H
	Коричневый
	Голубой
	Коричневая

	М47
	-47 ppm/ °C
	M
	Голубой + красный
	Голубой (голубой)
	—
(голубая)

	М75
	-75 ppm/ °C
	L
	Красный
	Голубой
	Красная

	М150
	-150 ppm/ °C
	P
	Оранжевый
	Красный
	Оранжевая

	М220
	-220 ppm/ °C
	R
	Жёлтый
	Красный
	Жёлтая

	М330
	-330 ppm/ °C
	S
	Зелёный
	Красный
	Зелёная

	М470
	-470 ppm/ °C
	T
	Голубой
	Красный
	Синяя

	М750 (М700)
	-750 ppm/ °C (‑700 ppm/ °C)
	U
	Фиолетовый
	Красный
	—

	М1500 (М1300)
	-1500 ppm/ °C (‑1300 ppm/ °C)
	V
	Оранжевый + оранжевый
	Зелёный
	—

	М2200
	-2200 ppm/ °C
	K
	Жёлтый + оранжевый
	Зелёный
	Жёлтая (серая)

	М3300
	-3300 ppm/ °C
	Y
	 
	Зелёный
	Зелёная

	Н10
	±10 %
	B
	Оранжевый + чёрный
	Оранжевый
	Чёрная

	Н20
	±20 %
	Z
	Оранжевый + красный
	Оранжевый
	Красная

	Н30
	±30 %
	D
	Оранжевый + зелёный
	Оранжевый
	Зелёная

	Н50
	±50 %
	X
	Оранжевый + голубой
	Оранжевый
	Синяя

	Н70
	±70 %
	E
	Оранжевый + фиолетовый
	Оранжевый
	— (оранжевая)

	Н90
	±90 %
	F
	Оранжевый + белый
	Оранжевый
	Белый


