
<Clone AVR ISP MK II>




Позиционное

Обозна​чение
Наименование
Кол
Корпус
Примечание


Диоды




LED1
зелёный
1
3мм


LED2
жёлтый
1
3мм


LED3
красный
1
3мм



Конденсаторы




C1
47 мкФ
1



С2
1 мкф
1



C3,4,7-10
0,1
6
0805


C5,6
8 пФ
2
0805



Микросхемы




DA1
LD1117-3,3
1
SOT89


DD1
AT90USB162
1
QFP32


Z1
16 мгц
1
мини


T1,2
LRLML5103
2
SOT23
LRLML6302 6402

T3
2N7002
1
SOT23


T4-9
BC857
6
SOT23
BC856


Резисторы




R1-6
300 Ом
6
0,125
200-330 Ом

R7,8
22 Ом
2
0805
20-30 Ом

R9-12,15
1 кОм
5
0805
0,91- 1,2 кОм

R13,14
10 кОм
2
0805
6,8-15к Ом

R16-24
33 Ом
9
0805
20-36 Ом

R25
470 Ом
1
0805
470-680  Ом

J1
000
1
1206


J2
000
1
0805


J2,4,5,6
проволочная
4



J3
10 кОм
1
0,125



Разъёмы




X1
USB-5MINI
1



X2
BH-16R
1



S1,2,4
PLS-2
3



S3
PLD-2R
1

DIP-4R

*S5
6x3x1mm
1




IDC-16
1




Шлейф 16 жил
0,3




PBD-6
3




Z69
1



Перед монтажом проверить визуально плату (на свет) и убедится в отсутствии замыканий между дорожками и обрывами дорожек. Подозрительные места проверить прибором. Устранить замеченные дефекты. Установить все компоненты и проследить, что бы компоненты не замыкали дорожки. После монтажа промыть плату.

Светодиоды установить по высоте в корпусе.

Диоды около USB разъёма не устанавливаются.

J4 - соединить общий.

J5 — соединить перепутаные USB данные. 

Шлейф от разъёма X2, разделяется на 3 части и заделывается в 3 шт 6-ти контактных разъёма, типа BLD-6. На нижней наклейке показана цоколёвка каждого разъёма.

S1 — СБРОС контроллера программатора. Удерживая при включении - запуск процедуры записи по USB.

S2 — снижение тактовой частоты программирования.

S3 правый — переключение напряжения питания программируемого контроллера 3,3/5В

S3 левый — включение напряжения питания программируемого контроллера от программатора.

S4 — замыкается для программирования контроллера программатора через ISP разъём.

S5 - СБРОС программируемого контроллера.
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Если подавать питание на МК +5В, тогда можно ставить кварц 16 мгц.


При питании от 3,3В работает только с кварцем 8 мГц.
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Программа для клона: 
http://www.fourwalledcubicle.com/AVRISP.php
За основу была взята эта схема. 
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1
Удалён дефицитный буфер GTL2003PW.

2
Заменён на  узел согласования уровней сигналов, с напряжением питания 
программируемого МК. Элементы: T4-9, R1-6,R18-25.

3
Добавлен узел выбора питания программируемого МК от  +3,3/5В. Элементы: 
нижний ключ T3 и два верхних ключа T1,T2, R13-15.
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Зелёный, синий


Подключение  разъёма ISP к X2


X2 - ISP (PBD6)


  11  -  1


 12  -  2


 13  -  3


 14  -  4


 15  -  5


 16  -  6


Красный,


Подключение разъёма DPI к X2 


X2 -  DPI (PBD6)


  7  -  1


  8  -  2


  9  -  5


10  -  6


Белый, жёлтый


Подключение  разъёма TPI  к X2


X2 -  TPI (PBD6)


 1  -  1


  2  -  2


  3  -  3


  4  -  4


  5  -  5


  6  -  6

