Усилитель мощности высокой частоты.

Детали:
Все конденсаторы - любых типов.
Дроссели на 100 мкГн(возможны на 60-120 мкГн).
Транзистор можно заменить на КТ603 с любым буквенным индексом, КТ608 с любым буквенным индексом.

Описание: 

Усилитель предназначен для работы на частотах 20-140 МГц(наибольшее усиление) для работы с микропередатчиком ("жучком") малой мощности. Выходная мощность усилителя(в зависимости от типа транзистора) 200-350 мВт. Желательно для большего согласования с антенной на выход поставить П-Фильтр. Усилитель исправно работает с радиомикрофоном при наличие экрана между ними. 
Жук с усилителем
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VEWIHTEIL MOWHOCTH BLICOKOf acTOTS

VTl - KT3102 L.L3- 5 BiKkoB OIpaBKa 3 MM
VT2,Q1-59018 L1.L2 - ¢upmenHbIe Apoccem 60 MKTH
AHTeHHa - ITBIPB 30CM TOJCTBII MEIHBIIT 1 AHITBH. H30IH). TPOBOT

DOMbra Ha HIDKH. 9aCTH ILTAThI OCTABIIEHA
Oa GnoKa BBITIONHEHBI HA OZTHOI TITATe, HO CBA3AHBI TONBKO
KOHeHcaTopoM C9. OTroposkeHb! cCBOGOHO BCTABILAEMBIM SKPAHOM

13 pombri ot Ganka1 "Fanta". TTHTaHIe pasfenbHOe: [epeaTIHKa oT
1aKKyM.9V, YCHIHTEIA OT 2 MapaiebHBIX akkyM. 9v (hopmaT "KpoHe!").




