Простой высоковольтный генератор

Схема простого высоковольтного генератора представлена на рисунке.
Генератор вырабатывает высоковольтные импульсы напряжением 15-25КВ с частотой примерно 3 Гц.
Питание - напряжением 9...14В. В основе лежит несимметричный мультивибратор на транзисторах.

Транзистор КТ898 можно заменить на КТ841, КТ848, а КТ816 - наКТ814. Трансформатор - любая катушка зажигания от контактнойсистемы зажигания. Если нужна малогабаритная катушка, то желательно использовать импортную.
Настройка - подбор R1 так, чтобы был сильный надежный разряд.
Такой высоковольтный генератор можно использовать например для электроограждения(для этого нужно плюс схемы заземлить, а выход высоковольтных импульсов с катушки подключить к электроограждению), зажигалки для газа и т.д.
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