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XKW cumBonbHbie (1 cTpoka x 16 cumsoros)

TEOMETPMYECKVME PA3MEPbI
[ CraHpapTHble pasmepsi

Benuayika Moayna 80.0x360 MM
OBospesaevas nnowans 660170  mm
Pasmep Toskm 055075 mm
Pasmep cumsona 307%656  wm
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Perynuposka KoxTpacTa
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Hanpsxesve ans B/L (+ 4.28)

K Hanpsxesve ans B/L (08)

Anpeca N3Y avcnnes AnA KOROB TabnuLy
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Sealing Lineo.sunl  422. 5 PTH ALre ]
405.0 PAD 491.0 PTH
2.5 75.0 LED B/L EL or NO B/L

neKTpUUECKUe XapaKTePHCTUKH

TMozuuns 06o3Hauenne 3HaueHns
Hanpsx.nuTanus, B VDD=+58

Tok noTpeBrenis, MA VDD=58
Pexomennosas. LC vsvieHenns Hanpax.
717 8ePCAN MOAYNA € HOPMANLHOM -20°C
Temnepatypo, B
o°C
25°C
50°C
70°C
Hanp. LED noacs., B 25°C
Motpebnese LED noaceercn, MA 25°C
Vel=1108

Motpebnesue EL noaceercn, MA o0 00Ty





