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Резисторы
R1,R4                  - 1,5КОм(0,25Вт)-2Шт

R2,R3,R5,R7,R8 - 33КОм (0,25Вт)-5Шт

R6                        - 10КОм (0,25Вт)-1Шт

R9                          -6,8Ом  (0,5Вт) -1Шт

R10                  -1...3,3Ом((0,25Вт)-1Шт 

Конденсаторы

С1   -1500п керам                          -1Шт

С2   -0,33мФ пленка                      -1Шт

С3   -47мФ 25В электролит         -1Шт

С4   -100нФ 100В керам               -1Шт

С5   -100мФ 50В электролит       -1Шт

С6   -1мФ 50В пленка                    -1Шт

С7,С9   -1,5....3,3мФ 50В пленка   -2Шт

С8,С10  -1000мФ 50В электролит -2Шт
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TDA729x Hi-Fi invert amplifier

by AudioKiller

http://www.electroclub.info/invest/tda7294.htm





