	Шестнадцатеричный код
	Двоичный
	Бит чётности
	Общий вид
	Дамп в памяти

	2
	0010
	1
	00101
	05

	5
	0101
	0
	01010
	0A

	0
	0000
	0
	00000
	00

	0
	0000
	0
	00000
	00

	E
	1110
	1
	11101
	1D

	0
	0000
	0
	00000
	00

	9
	1001
	0
	10010
	12

	6
	0110
	0
	01100
	0C

	0
	0000
	0
	00000
	00

	9
	1001
	0
	10010
	12

	Итого:
	1111
	ВСЕГДА 0
	11110
	1E


