1. Описание работы.
1.1 Прибор предназначен для измерения тока в диапазоне от 0,00 до 9,99 Ампер и напряжения в диапазоне от 0,0 до 99,9 Вольт.
       Прибор предназначен для измерения тока в диапазоне от 0,00 до 3,00А

1.2 Измерение производится с периодом 8 мсек, каждые 0,25 сек значения усредняются.
1.3 Предусмотрено автоматическое отключение нагрузки при  увеличении тока выше заданного. При отключении нагрузки в индикаторе силы тока включается точка в младшем разряде.

Время отключения нагрузки не более 8 мсек (используются не усредненные значения для увеличения быстродействия защиты).

1.4 После отключения нагрузки восстановление схемы производится отключением питания или одновременным нажатием на кнопки PLUS/MINUS из основного режима. Сброс возможен, только если ток меньше установленного тока защиты или после отключения защиты (см. п.2.2). При сбросе обнуляется запомненный ток (см. п. 1.6), при котором произошло срабатывание защиты.
1.5 Активация защиты производится в настройках.

1.6 Микроконтроллер запоминает ток, при котором произошло срабатывание защиты. Посмотреть его можно, нажав в основном режиме на кнопку PLUS. 
1.7  В рабочем режиме на выходе МК нолик, при срабатывании защиты – единица.
2. Настройка.

2.1 Нажатие на кнопку SET переводит индикатор показаний силы тока в режим отображения тока отключения нагрузки. На индикаторе напряжения состояние защиты.

Кнопками PLUS/MINUS можно установить желаемый ток в пределах 0,1 до 9,99 3,00 Ампер.
2.2 Повторное нажатие на SET переводит прибор в режим включения/выключения защиты. On – защита включена, OFF – выключена. Выбор производится кнопками PLUS/MINUS.

2.3 Следующее нажатие на SET возвращает в индикатор в основной режим.

2.4 Устанавливаемый параметр мигает. 
2.5 При удержании кнопок PLUS/MINUS происходит ускоренная установка параметров.

2.6 Через 5 сек от последнего нажатия на кнопки прибор автоматически перейдет в основной режим. Если производились настройки, они запишутся в память и будут оттуда считаны при следующем включении питания.

2.7 Если использование кнопок не предполагается, то вывод 4 МК следует соединить с общим проводом.


Тем не менее, ток отключения можно задать вручную при прошивке МК записав в EEPROM его значение. В этом случае в ячейку с адресом 0x00 следует записать 0, в ячейку 0x01 единицы ампер, а в ячейку 0x02 десятые и сотые в hex формате.
Пример: Необходимо задать ток отключения 7,47 Ампера.

В ячейку 0x00 записать 0x00;

В ячейку 0x01 записать 0x07;

В ячейку 0x02 записать 0x2F.

Если в применении защиты нет необходимости в ячейку с адресом 0x03 необходимо записать 0 для отключения защиты.


По умолчанию, если в памяти EEPROM отсутствую записанные данные (в перечисленных ячейках 0xFF), защита включена, ток срабатывания 9,99 2,00 А.
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