	Мощный автомобильный мостовой усилитель низкой частоты 4X40 Вт (TDA8571J) 


	УНЧ выполнен на интегральной микросхеме TDA8571J (DA1). Эта ИМС представляет собой УНЧ класса В и устанавливается в авто-аудиоустройствах для получения высококачественного выходного музыкального сигнала средней мощности. Микросхема содержит четыре идентичных мостовых усилителя развивающих мощность до 40 Вт на нагрузке 4 Ом. 

 

	схема усилителя 
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	позиция

наименование

колличество

C1 

47 мкФ/16 B 

1 

C2, C3,С4,С5 

0,47 мкФ 

4

C6

2200 мкФ/25 В 

1 

C7

0,1 мкФ 

1 

DA1 

TDA8571J

1

HL1 

LED, 3 мм красный 

1

R1, R5, R6 

10 кОм 

3

R2 

100 Ом

1

R3 

100 кОм

1

R4 

4,7 Ом

1

R7 

1 кОм

1

VT1 

BD548, BD547 

1

VT2 

BD558, BD557 

1




	  

	технические характеристики 

	Напряжение питания, В 

6...18, типовое 14,4 

Пиковое значение выходного тока, А 

7,5 

Ток в режиме покоя, мА 

200 

Долговременная выходная мощность, Вт 
при R н = 4 Ом, КНИ = 0,5 %, F = 1 кГц 

19 

Долговременная выходная мощность, Вт 
при R н = 4 Ом, КНИ = 10 %, F = 1 кГц 

26

Долговременная выходная мощность, Вт 
при R н = 4 Ом, КНИ > 10 %, F = 1 кГц 

40

Входное сопротивление, кОм 

30 

Входная чувствительность, мВ 

500 

Диапазон воспроизводимых частот, Гц 

20...20000 


	Замыканием контактов SW1 осуществляется перевод микросхемы из дежурного режима в рабочий и наоборот. 

 
	 


	Характерная особенность данной микросхемы - наличие диагностического выхода 12, который в свою очередь позволил отобразить следующие аварийные ситуации: 

	 
	-перегрузка ИМС 

	 
	- перегрев ИМС

	 
	- КЗ в нагрузке 


	Особое внимание следует обратить на подключение усилителя к источнику питания: ИМС чрезвычайно чувствительна к напряжению питания – максимум 18 В.Переполюсовка источника напряжения питания приводит к выходу ИМС из строя (Uобр = 6 В максимум). 

	Микросхему усилителя необходимо установить на теплоотвод площадью не менее 600 см 2 . В качестве радиатора можно использовать металлический корпус или шасси устройства, в которое производится установка УНЧ. При монтаже рекомендуется использовать теплопроводную пасту типа КТП-8, для повышения надежности работы ИМС. 

	вместо транзистора VT1 вполне подходит КТ3102,КТ315 и им подобные; вместо VT2 пойдёт КТ3107,КТ361; светодиод - любой (предпочительнее красного свечения)

	


