Программирование контроллера PIC18F14K50

Микроконтроллер PIC18F14K50 имеет ядро с питанием 3В. Для работы в «5В» схеме контроллер имеет встроенный стабилизатор ядра, при этом периферия остается 5-и вольтовой за исключением выводов RA1 и RA2 (D+ и D-) для которых максимально допустимое напряжение 3,6В.
Если вы программируете PIC18F14K50 (или PIC18F13K50) в устройстве с напряжением питания 5В 1), то PICkit2 выдаст ошибку PK2Error0023: Target Vdd measured at 4.99V which is outside the programmable range of this device (1.88V - 3.60V)
PICkit2 не может регулировать напряжение питания на выводах PGD и PGC, поэтому при программировании PIC18F14K50 ограничивает напряжение питания программируемого контроллера (или считает что оно не должно быть выше 3,6В). 

В данном случае, при внешнем питании 5В и программировании от PICkit2, можно поступить следующим способом: 

1. запитать PIC18F14K50 от внешнего источника 5В

2. не подключать к программируемой плате вывод VDD программатора PICkit2

В этом случае схема и контроллер будут иметь напряжение питания 5В, а PICkit2 будет выдавать на PGD и PGC сигналы с уровнем не больше чем 3,6В и при этом не ругаться на неправильное напряжение в схеме. 

