	Позиционное обозначение
	Кол-во
	Наименование

	C1, С4
	1
	К73-17 – 630В – 10нФ 

	C2
	1
	Кер. чип. конд. 0603 U2J 15нФ 10В 5%, GRM1887U1A153JA01D
Murata

	C3
	1
	К10-17б имп. 50В – 150пФ 

	C5, С9
	
	Кер.чип.конд. 0402 X7R 0.1 мкФ 10В 10%, GRM155R71A104KA01D

	C6
	1
	Кер.ЧИП конд. 1мкФ X5R 15% 10В 0603, GRM185R61A105K

	C7
	1
	К78-2  3,3 нФ  1000В

	C8 
	1
	К50-35  100 мкФ 100В

	С10
	1
	К50-35  320 мкФ 100В

	R1
	1
	110 кОм чип 0806

	R2
	1
	36 кОм чип 1206

	R3
	1
	430 Ом чип 0806

	R4
	1
	56 кОм чип 1206

	R5
	1
	47 кОм  чип 1206

	R6
	1
	110 кОм  2Вт выводной

	R7
	1
	1 Ом чип 1206

	R8
	1
	470 Ом чип 0806

	VD1, VD2, VD3, VD4, VD5
	5
	ВА159

 1А 1000В  tmax=0.3мкс

	L1
	1
	ДМ0.6-8

	TR
	1
	MSC-16S-NG

С распределенным зазором

Bнас=1,5Тл
m=230

N1=138 витков,  провод  0.18 x 1;

N2=10 витков,  провод  0.18 x 1

N3=15 витков,  провод  0.7 x 1

	VT
	1
	2П707В2 

 Uds=800В  Id(max)=10А Rds(on)=1 Ом  

	DA
	1
	1319ЕУ1Т 

однотактный ШИМ - контроллер, предназначенный для применения в источниках вторичного электропитания (ИВЭП) аппаратуры специального назначения, является полным аналогом UCС1800-1805 ф. Unitrod США


