                                                              Корректор УОЗ
      Если не требуется равномерно менять УОЗ во всем диапазоне частот, то предложенную мной ранее конструкцию «ОК» можно предельно упростить. Только теперь это будет просто корректор УОЗ. В отличие от корректоров с отключаемой задержкой данная конструкция отличается тем, что плавно сводит на нет задержку зажигания. И по сути представляет собой электронный аналог центробежного регулятора с не регулируемой кривизной, но с регулируемой задержкой (в рабочей зоне) и точкой выхода на нулевую задержку (по частоте оборотов).
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     Конструкция создавалась для работы с мотоплатой, но тем не менее может быть адаптирована для других систем и если кого то заинтересует с удовольствием отвечу на все вопросы. 

     Для питания конструкции требуется несколько мА, плюс около 100 мА управляющие импульсы на тиристор. По этому обычной «Кроны» должно хватить на несколько часов, не говоря уже о аккумуляторе. 
     Для работы данной приставки не требуется менять начальный УОЗ.

     С помощью R6 регулируют задержку, R5 – точку выхода (по частоте оборотов) на нулевую задержку.

     R9 подбирают под ток (надежного) отпирания конкретного тиристора.
     VD3, VD4, R7 нужны только для защиты DD1 при настройке приставки, так как устройство включается в ВВ цепь. По этой же причине следует соблюдать технику безопасности, при настройке и все регулировки желательно производить на не работающем ДВС.
     Оценить угол задержки и настроить частоту отключения можно по стробоскопу.

     Должен оговориться, что данная конструкция не была отмакетирована, но если не боитесь экспериментов, то Вам и стробоскоп в руки. 
