Для правильной работы эмулятора требуется записать некоторую информацию в EEPROM. На рисунке ниже область настроек выделена зеленым прямоугольником.
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001F40) 09 DO 41 E0 50 EO - 98 DF TP+iAaPa>ANoPa P
801F50) 24 96 08 95 20 EO 30 E0 - 08 83 $-.- aba.f.fxf.e
001F60) 9E 01 00 EX4 A2 CF CO DD - 10 2F Ti...n§MA3 . /Cagazd
801F70) 00 23 D1 Fi 84 E0 1A 3F - 11 FO -#C9,a.7.p.2.06r
001F80) B3 EO 03 CO A5 E3 B3 E0 - 88 EO ia.fria.a.e P
801F90) 11 97 09 2F 02 95 OF 70 - 08 DO

801FAD) 8A 95 A9 F7 89 2C EE 24 - 66 CF

001FBO) 80 2E 21 CD FF FF FF FF - FF FF

001FCO) FF FF FF FF FF FF FF FF - FF FF sassasssasaSAanas
001FDO) FF FF FF FF FF FF FF FF - FF FF sassasssaaasAanas
01FED) FF FF FF FF FF FF FF FF - FF FF sassasssaaasAanas
001FFO) FF_FF_FF_FE_FF_FF_FE_FF - FF FF sssasssaaaSAaaas
002000)| B3 1S3
002010)| 53(-3...13)33.
002020)| BUOU.
002030)| B{»3(. . .HCjHo.
062646) B
002050)| B0 . . 13335
002060)| BeUu- . bUHS3.
002070)| BSHSH. 6170
002080)| ARAASAAAASTAAS
002090)| ARAAAAASAASSAAS
002080)| ARAAAAASAASSAAS
002080)| AAAAATAAASAAAS
0626C6) B3} . ansssAAs
002000)| 50-S3. . WUMBK . ...
0020E0)| AAAATASTASTAAS
0020F 0)| LS@.......8%9995/

©002100) [FF_FF_FF_08 FF_FF_FF_FF] - FF 299 . A8aA9A992999

002110) FF RAAE FPOVIRVIF FF - FF ARAAAAAAASTAAAS
002120) FF FF FF FF FF FF FF FF - FF ARAAAAASAASSAAS

002130) FF FF FF FF FF FF FF FF - FF AasAARIAAAAARSAS
002140) FF FF FF FF FF FF FF FF - FF AasAARIAAAAARSAS
002150) FF FF FF FF FF FF FF FF - FF AasAARIAAAAARSAS
002160) FF FF FF FF FF FF FF FF - FF AasAARIAAAAARSAS
002170) FF FF FF FF FF FF FF FF - FF AasAARIAAAAARSAS
002180) FF FF FF FF FF FF FF FF - FF AasAARIAAAAARSAS
002190) FF FF FF FF FF FF FF FF - FF AasAARIAAAAARSAS
0021A0) FF FF FF FF FF FF FF FF - FF AasAARIAAAAARSAS
002180) FF FF FF FF FF FF FF FF - FF AasAARIAAAAARSAS
0021C0) FF FF FF FF FF FF FF FF - FF AasAARIAAAAARSAS

ForyProg2l00  ATmega3  Size 8704Bes CRC 79D5h




Настройки следующие:

1 байт – тип индикатора.                                               0xFF – с общим катодом, 0x00 – с общим анодом;

2 байт – антидребезг.                                                     0xFF – задержка 30мс,  0x01 – 1мс, 0x02 – 1мс и т.д.;

3 байт – время выхода в спящий режим.    
          0xFF, 0x00 – 2c,  0x01 – 2.5c, 0x02 – 3c … 0x0F – 9.5c;

4 байт – показать код ключа сразу после чтения.   0xFF – не показывать, 0x00 – показывать;
5-8   байт – служебные.
