Экономичный режим
	внешняя нагрузка, кол-во лампочек
	ток во внешней нагрузке, А  ±0.01A  (напряжение везде стабильное 220-221в)
	частота вращения  Hz
±3 Hz
	Ток через вывод обмоток статора, А (нестабилен, ориентировочно ±0.05А, похоже периодически скачет)
	Напряжение между выводами обмоток, В ±5В

	0
	0
	69
	0
	357

	1
	0.39
	69
	0.22
	343

	2
	0.79
	72.5
	0.4
	360

	3
	1.18
	76.7
	0.62
	375

	4
	1.57
	81
	0.8
	384

	5
	1.97
	85
	1.0
	391

	6
	2.34
	90
	1.17
	410

	7
	2.74
	94
	1.32
	417


