Без экономного режима
	внешняя нагрузка, кол-во лампочек
	ток во внешней нагрузке, А  ±0.01A  (напряжение везде стабильное 220-221в)
	частота вращения  Hz
±3 Hz
	Ток через вывод обмоток статора, А (нестабилен, ориентировочно ±0.05А, похоже периодически скачет)
	Напряжение между выводами обмоток, В ±5В

	0
	0
	87
	0
	452

	1
	0.39
	89
	0.21
	445

	2
	0.79
	88
	0.44
	429

	3
	1.18
	88
	0.58
	416

	4
	1.57
	89
	0.85
	416

	5
	1.97
	88
	1.0
	400

	6
	2.34
	91
	1.15
	410

	7
	2.74
	94
	1.32
	412


