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· KE630    Радиоконструктор стереофонический процессор
Стереопроцессор КЕ630 на специализированной микросхеме типа TDA3810 предназначен для создания эффекта расширенного пространственного звучания (“стереобазы”) для стереосигнала и создания эффекта “псевдостереофонического” звучания для моносигнала. Устройство создает также звуковой эффект “MUTE” (“мягкое” включение).
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Напряжение питания
	9…18 В

	Ток потребления (при Uвх = 0)
	40 мА

	Диапазон воспроизводимых частот
	20…20000 Гц

	Коэффициент нелинейных искажений (не более)
	0,50%

	Напряжение выходного сигнала (макс.)
	1 В


СХЕМА МОНТАЖНАЯ
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ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА
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Перключатель SW3 предназначен для включения функции “MUTE” (“мягкое” включение). В зависимости положения переключателей SW1 и SW2 выполняются следующие функции:

	Состояние переключателя SW1
	Состояние переключателя SW2
	Режим работы стереопроцессора (функция)

	ВЫКЛЮЧЕН
	ВЫКЛЮЧЕН
	Нормальный стереорежим

	ВКЛЮЧЕН
	ВЫКЛЮЧЕН
	Стереорежим с расширенной стереобазой

	ВКЛЮЧЕН
	ВКЛЮЧЕН
	Формирование стереосигнала из моносигнала


ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ
Подключение КЕ630 должно производиться согласно монтажной схеме в следующем порядке:

1. Подключите к плате перемычки SW1 и SW2, светодиоды LED1 и LED2.

2. Подключите источник сигнала к выводам 1-3.

3. Подключите УМЗЧ к выводам 4-6.

4. Подключите минус и плюс источника питания к выводам7 и 8.

5. Перемычками SW1 и SW2 выберите необходимый режим работы. При этом должен включиться соответствующий светодиод LED1 или LED2.

Вниманию радиолюбителей. Будьте внимательны при подключении питания. Ошибка при подключении питания (переполюсовка) ведет к выводу м/с из строя. В этом случае замена изделия производится после экспертизы, проводимой в присутствии покупателя.
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