                                                  ДД реализация
Вот как реализовано определение детонации в Turbo XS Knocklite 
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Красная кривая – примерная форма сигнала на выходе 1 ОУ.
Синяя – на выходе 6, 8, 9, 10, 

Результирующий сигнал (на выходе 14) тот, что помечен стрелками на верхнем рисунке. 

По материалам с сайта: file:///C:/Users/%D0%901/Desktop/%D0%94%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/Easyelectronics.ru%20%E2%80%A2%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20-%20%D0%9F%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%20%D1%81%20%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B5.htm
