Попробую разсказать о принципе работъ кодера с индикацией на графическом LCD 128х64
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В общем принцип работъ тот же самъй как и у кодера для передачи дискретнъх комманд.

Передаются синхро инпулс (СИ) продолжителности 4,99 мС  Синхро пауза – 3,97 мС и потом последователност из резултата из АЦП + 0х300 для первого потенциометра с ПДУ , потом дискретная команда и так ище 5 раз. Потом вся сначала.
Для резултата с АЦП х 2,5 производится сумированние с константой 0х300 для того, что метод должен передават всегда фронт, даже если нет информаций. Таким образом ширина импулса для аналоговъх даннъх колебается с 0х300 до 0х700 ( с АЦП берутся только старщъе 8 битов) или как время ето с 1,54 мС до 3,58 мС

Для дискретная 0 передаются импулс продолжителность 0,768 мС (0х180), а для 1 – 1,54 мС (0х300)

Ети времена  определяются через установки TMR1
-  Fosc/4, prescale 8
Таким образом АЦП = 0 * 2.5 +0х300 = 0х300 (768)

768 * 1/16 000 000 *4 * 8 =  1,54 мС

Теперь о железе 
Посколько у графичного индикатора множество входов я решил сделать управление на сдвигающих регистров НС4094. Таком образом для управление индикатора мне надобно только 3 въхода Clk, Data и Enable. 

#define  GLCD_E
PORTB,3
; Enable   - Дисплея 







#define  GLCD_Data
PORTB,0
;4094 Data

#define
GLCD_Clock
PORTB,1
;4094 Clk

Кроме етого те же самъе НС4094 я исползую и для реализаций клавиатуръ 

#define KB1

PORTB,4

#define KB2

PORTB,5
Бутон у меня много, но мне все равно сколко их ( до 32 – потом понадобится ище один вход МК). Небходимъх для кодера 6, а другие на будещее.

Кстати тот же самъй принцип (НС4094) я използую и с символнъх дисплеев.

АЦП работает с опорное напряжение 3,5 V посколко у меня бъли проблемъ с верхним уровнем АЦП при опорное напряжение в 5 V – несмотря на Rail-to-Rail.
Посколько я използую НС4051 то входъ для АЦП понадобились только 2 (3 ) один - вход, один - опорное и один как оплата за то что у F873А нет возможности работать с одним входом и опорное напряжение. Входъ с 0 до 5 у НС4051 използуются для комманд, а 6 для индикация напряжение батарейки (акумулятора)

Въход ето въвод RC2/CCP1 MK, а въвод RC3 – ето въход синхро импулса для подключение осцилогрффа.

В левой части схемъ у меня находятся два джойстика (незнаю как по русский – две переменнъе сопротивления с перпендикулярнъм разположением друг от друга)

О софте:

После инициализаций на дисплее въводится такой рисунок 
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Потом появляются 6 ленточек с указаний положение движков резисторов, и в правой стороне напротив каждой ленточке и состояние дискретнъх комманд. Снизу есть символное въражение двух батареек заполненъх на емкость батареек. (пока одна отображается правилно)

Принцип работъ основан на режим сравнения ССР. В CCPR1H:CCPR1L записъвается состояние при котором должно произоити смена въходного сигнала, сразу посля переменъ сигнала в CCPR1H:CCPR1L вводится новое значение и так далее.
Пока ето „сърое” изделие. 
В общем – все что пришло в голове.

Иду имя менят. Новое будет Лев Николаевич
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