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U2A - контроль напряжения на батарее

 U2B - генератор с регулируемой скважностью

 U2C - контроль тока зарядки

 Резистором R5 настраиваете на ноге переменника PR1 - 1,2В точно такое же напряжение будет падать на резисторе R6 при токе 6 А. При желании таким образом можно установить любое ограничение максимального тока. 

 Резистором R9 на ноге PR3 устанавливаете напряжение перезаряда аккумулятора (2,7В на одну кислотную банку, при таком напряжении аккум зарядится до 103%). Резистором R13 устанавливаете ток разряда в паузе, а переменником PR2 настраиваете скважность заряд-разряд как 1 к 3 примерно. удачи!

1. На UC2 собран импульсный генератор с фиксированной частотой релаксаций и регулируемой скважностью. Отрицательным напряжением на выходе, через диод VD4 генератор закрывает токовый ключ V1 который подает зарядный ток в батарею. Величина зарядного тока в схеме регулируется резистором PR1. Оценку максимальной величины зарядного тока можно сделать из допустимой мощности резистора R6. В этом случае зарядный ток не должен превышать 7 Ампер.
2. На U2B и V1 собран управляемый стабилизатор тока. Величина тока регулируется резистором PR1 при положительном сигнале на выходе генератора и U2A.
3. На U2A собрана защелка с фиксированной величиной гистерезиса, которая должна срабатывать по превышению напряжения на батарее и блокировать через диод подачу импульсов зарядного тока. После срабатывания защелки, начнется длительный период времени разряда батареи через резистор R13. Для 12 В аккумулятора, ток разряда будет приблизительно равняться 120 мА. После разряда до минимального значения, определяется положением движка RP3, защелка вернется в исходное состояние и весь цикл повторится снова.
