Чтобы регулировать выдержку, вместо R2 поставить переменный на 470к и постоянный на 39к. При указанных номиналах выдержка – 15мин. 
